                                                                                                                                                           乐山市马边生态环境局关于马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程环境影响评价文件拟作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程环境影响报告表拟作出审批决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2025年11月14日-2025年11月20日（共5个工作日）。

联系电话：0833－4520700 

传 真：0833－4520700 

地 址：马边彝族自治县民建镇鄢家巷安置小区1号楼A、B区3F

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准建设项目的情况：

项目名称：马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程

建设地点：四川省乐山市马边彝族自治县马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组 
（三）建设单位：马边鑫丰源矿业有限责任公司 

（四）环评文件编制单位：成都西交扬华环保科技有限公司

（五）项目概况：本项目为磷矿石破碎加工项目。主要购置安装颚式破碎机、筛分机等设备，利用自有的阿罗觉巴磷矿开采的磷矿原矿和外购磷矿原矿进行破碎，实现年破碎磷矿原矿60万吨。项目总投资100万元，其中环保投资51.5万元，约占总投资的51.5%。 

项目系已建补评项目，乐山市生态环境局已对其未批先建的行为进行了处罚（乐马环罚字﹝2025﹞4号）。项目已在马边彝族自治县发展改革局立项备案，备案号：川投资备【2508-511133-04-01-271317】FGQB-0095号，
（六）主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期环境保护措施

由于本项目已建成，系补办环评项目，根据现场踏勘，未发现施工期遗留的环境问题。
  2、运营期环境保护措施

（1）废气：主要为原料卸料粉尘、原料转运及原料仓进料粉尘、输送带输送粉尘、破碎筛分粉尘、道路扬尘及设备燃油废气等。厂区除车辆进出口外全封闭，封闭输送带，破碎及筛分设备全部设于封闭车间内，并在进料仓四周设置及破碎筛分车间内部设置喷雾、喷淋抑尘装置，确保原料转运及原料仓进料过程中产生的粉尘全部沉降在封闭厂区内，无粉尘外溢。
（2)废水：主要为轮胎冲洗废水、厂区地面冲洗废水、生活污水及初期雨水等。轮胎冲洗废水经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后，通过抽水泵到3000t/d的涌水处理站混凝沉淀处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。厂区地面冲洗废水依托原厂区沉淀池沉淀后通过抽水泵抽到涌水处理站处理后回用于降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗；项目初期雨水依托生产区东面一个35m3的初期雨水三级沉淀池收集后回用喷淋。本项目新增废水经过处理后能全部回用，不外排。
（3）噪声：主要为破碎机、筛分机等生产设备，以及运输车辆噪声等。合理安排高噪声设备的位置，将高噪声设备安置在远离敏感目标的北侧和东北侧并置于封闭车间内。加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。强化行车管理制度，厂区范围内严禁鸣笛，进入厂区低速行驶。
（4）固废：主要为雨水收集池及轮胎冲洗泥沙、废机油、废机油桶、废含油劳保用品及生活垃圾等。雨水收集池及轮胎冲洗泥沙定期清掏后转运至阿罗觉巴磷矿矿区综合利用。废机油暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，同时严格遵循危险废物自行利用相关规定。废机油桶、废含油劳保用品暂存于危废暂存间，交由资质单位处置。生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理。

（七）项目应取得相关部门的批复意见。

