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一、建设项目基本情况
	建设项

目名称
	马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程

	项目代码
	2508-511133-04-01-271317

	建设单位

联系人
	何清东
	联系方式
	18228355355

	建设地点
	四川省（自治区）乐山市马边彝族自治县（区）烟峰镇（街道）大风顶村1组

	地理坐标
	（103度23分58.717秒，28度40分17.818秒）

	国民经济

行业类别
	B1020化学矿开采
	建设项目

行业类别
	八、非金属矿采选业12.化学矿开采102-单独矿石破碎、集运

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	马边彝族自治县

发展改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备【2508-511133-04-01-271317】FGQB-0095号

	总投资

（万元）
	100
	环保投资

（万元）
	51.5

	环保投资

占比（%）
	51.5
	施工工期
	/

	是否开

工建设
	□否

☑是：马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程新建项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查，建设单位已开工建设，目前乐山市生态环境局已对其未批先建的行为进行了处罚（乐马环罚字﹝2025﹞4号），处罚文件见附件8。现依法补办环境影响评价手续。
	用地（用海）

面积（m2）
	3719.44

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目专项评价设置原则与本项目情况对照见下表所示。

表1-1  专项评价设置原则及本项目情况对照一览表
专项评价类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且场界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

不涉及

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

未超过

临界量

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目不涉及在哈罗罗依打河内取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

不涉及

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上，本项目不涉及专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼

	焦化等行业企业。

	不属于金属冶炼项目。

	符合

	
		防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业要应用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

	选址不属于优先保护类耕地集中区域。

	符合



	因此，本项目行业类别和选址用地不属于“国发﹝2016﹞31号”中涉及的内容，符合土壤污染防治相关要求。
11、与《马边彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

《马边彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》明确，要严格落实“三区三线”，理顺保护与开发的空间关系，守住粮食安全和生态安全底线。深化自然灾害风险评估工作，科学划定灾害风险区，合理安排生产生活空间，避让和防治各类自然灾害，确保城乡人居环境安全。严格保护历史文化遗存，建立健全历史文化资源保护体系，弘扬中华文化。加强对水资源和战略性能源矿产资源的管控。

落实永久基本农田69.37km2，占全域面积3.02%，主要分布在县域河谷平坦地带。按照《基本农田保护条例》《四川省基本农田保护实施细则》等相关法律法规严格执行永久基本农田特殊保护制度。落实划定生态保护红线686.77km2，占全域面积29.95%。在空间上主要分布在永红乡、烟峰镇、苏坝镇、梅林镇、三河口镇、大竹堡乡和荍坝镇等区域。生态保护红线内各项活动严格按照《关于加强生态保护红线管理的通知》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。
在保障粮食安全和生态安全的基础上，落实城镇开发边界8.36km2，均为城镇集中建设区。城镇开发边界内实行“详细规划+规划许可”的管制方式。
矿产资源开发控制。严格控制矿山规模与开采总量，新建建筑石料用石灰岩、建筑用玄武岩矿山年生产规模不低于40万m³。全县砂石矿山数量控制在5个左右，年产量控制在400万m³以内，年生产规模不低于18万吨。力争新发现和评价重要矿产地1-2处，新查明可供开采利用的大中型矿产地1～2个，新增磷矿资源量不低于1亿吨，为国家级能源资源基地建设提供保障。加快推进马边绿色矿业示范区建设，力争到2035年示范区大中型绿色矿山比例达到55%。
本项目建设位于建设单位二号平硐现有工业广场范围内，总占地面积3719.44m2；二号平硐现有工业广场已取得的地块土地证（土地证号：马边烟峰国用〔2015〕385号）中面积为2438.95m2，本次将新增占地面积约2亩。项目地址部分位于现有矿区范围内，部分位于现有矿区范围外，但均位于城镇开发边界外，项目的建设不占用生态保护红线、不占用基本农田。

根据马边彝族自治县自然资源局出具的证明可知，项目位于烟峰镇大风顶村符合现行国土空间规划，同意建设。项目涉及的新增用地手续正在办理中，面积约2.0亩。

12、与管控单元及生态环境准入清单符合性分析

12.1 生态环境分区管控方案符合性分析
（1）生态保护红线符合性分析

根据《乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）》，项目与乐山市环境管控单元位置关系如下：
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图1-1  项目与乐山市环境管控单元位置关系图

由上图可知，本项目仅涉及一般管控单元，不涉及乐山市优先保护单元。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

1）环境空气质量

本项目位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组，乐山市生态环境保护委员会于2025年1月21日发布的《乐山市生态环境保护委员会办公室关于2024年第四季度及全年环境空气质量、水环境质量情况的通报》可知，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，属于达标区。

2）地表水环境质量

本项目位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组，最近的地表水体为哈罗罗依打河，哈罗罗依打河系马边河上游高卓营河左岸支流，整体水系属于马边河水系。《乐山市地表水水质质量月报》（乐山市生态环境局，2025年7月）可知和本次引用监测报告，马边河水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。
3）声环境

本项目夜间不生产。根据引用监测报告，项目区域昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

本项目在各项环保措施正常运行时，污染物均能达标排放，对各环境要素的影响较小，不会改变各环境要素的环境质量现状级别/类别，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线符合性分析

本项目为磷矿的破碎加工，项目生产过程中会消耗水、电、磷矿原矿等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，位于乐山市马边彝族自治县烟峰镇大风顶村，对照《四川省长江经济带发展准入负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单第一批（试行）》和《四川省重点生态功能区产业准入负面清单第二批（试行）》的内容，项目不属于其中规定的准入负面清单。
12.2 与生态环境分区管控符合性分析

1）《乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）》文件的符合性分析

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强生态环境分区管控的意见》精神，按照生态环境部办公厅《关于印发<2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案>的通知》（环办环评函〔2023〕81号）等要求，乐山市人民政府于2024年5月27日发布了《乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）》。根据方案，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，共64个环境管控单元。

（一）优先保护单元。以生态保护红线为基础，同时涵盖自然保护地、集中式饮用水水源保护区等以生态环境保护为主的区域，全市共划分优先保护单元26个。

（二）重点管控单元。以生态环境质量改善压力大、资源能源消耗强度高、污染物排放集中、生态破坏严重、环境风险高的区域为主体，涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域。主要包括城镇重点管控单元、工业重点管控单元和要素重点管控单元，由人口密集的中心城区和产业功能区等组成，全市共划分重点管控单元33个。

（三）一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元5个。
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图1-2  项目与乐山市环境管控单元位置关系图

本项目位于乐山市马边彝族自治县烟峰镇大风顶村，根据《乐山市人民政府关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（乐府发〔2024〕10号），项目所在区域属于一般管控单元。本项目建设与文件提出的区县总体生态环境管控要求符合性分析见下表：

表1-12  与乐府发〔2024〕10号文件符合性分析

区域

乐府发〔2024〕10号

本项目

符合性

马边彝族自治县总体生态环境管控要求

1.统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主体功能区定位。

本项目不属于高排放、高耗能项目，符合马边彝族自治县国土空间规划。

符合

2.加快推进马边劳动磷化工园区整体搬迁。

本项目属于磷矿破碎加工项目，不属于化工项目，不在马边劳动磷化工园区范围内。

符合

3.加强马边河流域污染治理，推进绿色矿山建设，加强磷矿采选项目污染治理及生态保护修复。

本项目属于磷矿破碎加工项目，通过采取本次评价提出的措施能有效减少废水、扬尘和噪声对生态环境的影响。

符合

4.加强城乡生态环境保护基础设施建设。

符合

综上，建设单位落实到各环保要求的前提下，对周围环境影响较小，符合《乐山市人民政府关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（乐府发〔2024〕10号）相关要求。

12.3 环境管控单元

本项目选址于乐山市马边彝族自治县烟峰镇大风顶村，结合四川省生态环境厅“生态环境分区管控符合性分析”平台查询，项目共涉及1个环境管控单元，4个要素管控分区。在四川省生态环境厅查询情况如下：
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图1-3  项目生态环境分区管控符合性分析查询结果截图
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图1-4  本项目与生态环境管控单元位置关系图

表1-13  涉及的1个生态环境管控单元表

序号
涉及环境管控单元名称
涉及环境管控单元编码
与管控单元关系（点选：点位信息；线选：相交长度，单位千米；面选：相交面积，单位平方千米）
行政区划
环境管控单元类型
1

马边彝族自治县一般管控单元

ZH51113330001

[103.39964372  28.67161624]

乐山市马边彝族自治县

一般管控单元

表1-14  涉及的4个环境要素管控分区表

序号
涉及环境要素

管控分区名称
涉及环境要素

管控分区编码
行政

区划
环境要素类型
环境要

素细类
1

马边彝族自治县大气环境弱扩散重点管控区

YS5111332330001

乐山市马边彝族自治县

大气

大气环境弱扩散重点管控区

2

马边彝族自治县其他区域

YS5111333110001

生态

一般管控区

3

马边河-马边彝族自治县-马边河鼓儿滩吊桥-控制单元

YS5111333210002

水

水环境一般管控区

4

马边彝族自治县

自然资源一般管控区

YS5111333510001

自然

资源

自然资源一般管控区

项目与生态环境分区管控相关要求符合性分析详见下表。
	


表1-15 本项目环境管控单元符合性分析

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单

元类型
	所属

县区
	管控

类别
	单元特性管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性分析

	ZH51113330001
	马边彝族自治县一般管控单元
	一般管控单元
	乐山市马边彝族自治县
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：

执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

限制开发建设活动的要求：

1、马边彝族自治县是四川省主体功能区划中的限制开发区域（重点生态功能区），应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发；

2、执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

允许开发建设活动的要求：/

不符合空间布局要求活动的退出要求：执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

其他空间布局约束要求：/
	本项目为磷矿破碎加工项目，不属于前述所列禁止开发建设活动、限制开发建设活动，不属于不符合空间布局要求需退出的活动。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：1、单元内的大气重点管控区执行大气要素重点管控要求；2、执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

新增源等量或倍量替代：1、单元内的大气重点管控区执行大气要素重点管控要求；2、执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

新增源排放标准限值：/

污染物排放绩效水平准入要求：1、单元内的大气重点管控区执行大气要素重点管控要求；2、执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

其他污染物排放管控要求：/
	本项目为新建项目，大气污染物主要为破碎加工过程产生的扬尘。本项目厂区已全部硬化，评价要求设置除车辆进出口外完全封闭的堆棚，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘；生产区为破碎区、筛分区及输送带，评价要求破碎机、筛分机及输送带单独封闭后置于彩钢结构顶棚，除车辆进出口外全封闭的堆棚内，并在顶棚上方安装喷雾抑尘装置。
	符合

	
	
	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求：/

安全利用类农用地管控要求：/

污染地块管控要求：/

园区环境风险防控要求：/

企业环境风险防控要求：执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

其他环境风险防控要求：执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。
	项目为磷矿破碎加工项目，在采取本次评价提出的环保治理措施后，符合相应管控要求。
	符合

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求：执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

地下水开采要求：/

能源利用效率要求：执行乐山市一般管控单元普适性总体管控要求。

其他资源利用效率要求：/
	项目为磷矿破碎加工项目，项目选址所在地不是划定的禁燃区，运营期使用的能源主要为电，属于清洁能源。
	


表1-16  本项目要素管控单元分区符合性分析

	管控分

区编码
	管控分

区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	管控分区管控要求
	项目对应

情况介绍
	符合性分析

	YS5111333510001
	马边彝族自治县自然资源一般管控区
	一般管控区
	自然资源
	自然资源一般管控区
	乐山市马边彝族自治县
	空间布

局约束
	禁止开发建设活动的要求：

合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。

限制开发建设活动的要求：/

允许开发建设活动的要求：/

不符合空间布局要求活动的退出要求：/

其他空间布局约束要求：/
	项目为磷矿破碎加工项目，项目选址是在矿山现有用地范围内进行，不新增用地，不属于禁止开发的建设活动。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物

排放管控
	现有源提标升级改造：/

新增源等量或倍量替代：/

新增源排放标准限值：/

污染物排放绩效水平准入要求：/

其他污染物排放管控要求：/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风

险防控
	严格管控类农用地管控要求：/

安全利用类农用地管控要求：/

污染地块管控要求：/

园区环境风险防控要求：能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。

企业环境风险防控要求：/

其他环境风险防控要求：/
	本项目位于马边县烟峰镇大风顶村，不属于园区项目。
	符合

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求：/

地下水开采要求：/

能源利用效率要求：/

其他资源利用效率要求：/
	/
	/

	YS5111333210002
	马边河-马边彝族自治县-马边河鼓儿滩吊桥-控制单元
	一般管控区
	水
	水环境一般管控区
	乐山市马边彝族自治县
	空间布

局约束
	禁止开发建设活动的要求：不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。

限制开发建设活动的要求：/

允许开发建设活动的要求：/

不符合空间布局要求活动的退出要求：/

其他空间布局约束要求：/
	本项目为磷矿破碎加工项目，不属于新建、改扩建开采磷矿项目。
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：

1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。

2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。

3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。

新增源等量或倍量替代：

1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。

2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。

新增源排放标准限值：

1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。

2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。

3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。

4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。

污染物排放绩效水平准入要求：/

其他污染物排放管控要求：/
	本项目为磷矿破碎加工项目，不属于养殖项目，大气污染物主要为破碎加工过程产生的扬尘和冲洗地面、车辆废水，不涉及新增污染物排放总量指标。
	

	
	
	
	
	
	
	环境风

险防控
	严格管控类农用地管控要求：/

安全利用类农用地管控要求：/

污染地块管控要求：/

园区环境风险防控要求：/

企业环境风险防控要求：/

其他环境风险防控要求：/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求：/

地下水开采要求：/

能源利用效率要求：/

其他资源利用效率要求：/
	/
	/

	YS5111332330001
	马边彝族自治县大气环境弱扩散重点管控区
	重点管控区
	大气
	大气环境弱扩散重点管控区
	乐山市马边彝族自治县
	空间布

局约束
	禁止开发建设活动的要求：/

限制开发建设活动的要求：/

允许开发建设活动的要求：/

不符合空间布局要求活动的退出要求：

强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。

其他空间布局约束要求：

支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
	本项目为磷矿破碎加工项目，不属于两高项目。
	

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

新增源等量或倍量替代：是

新增源排放标准限值：/

污染物排放绩效水平准入要求：/

其他污染物排放管控要求：/
	本项目不涉及新增污染物排放总量。
	

	
	
	
	
	
	
	环境风

险防控
	严格管控类农用地管控要求：/

安全利用类农用地管控要求：/

污染地块管控要求：/

园区环境风险防控要求：/

企业环境风险防控要求：/

其他环境风险防控要求：/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求：/

地下水开采要求：/

能源利用效率要求：/

其他资源利用效率要求：/
	/
	/

	YS5111333110001
	马边彝族自治县其他区域
	一般管控区
	生态
	一般管控区
	乐山市马边彝族自治县
	空间布

局约束
	禁止开发建设活动的要求：/

限制开发建设活动的要求：/

允许开发建设活动的要求：/

不符合空间布局要求活动的退出要求：/

其他空间布局约束要求：/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：/

新增源等量或倍量替代：/

新增源排放标准限值：/

污染物排放绩效水平准入要求：/

其他污染物排放管控要求：/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求：/

安全利用类农用地管控要求：/

污染地块管控要求：/

园区环境风险防控要求：/

企业环境风险防控要求：/

其他环境风险防控要求：/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求：/

地下水开采要求：/

能源利用效率要求：/

其他资源利用效率要求：/
	/
	/


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

马边鑫丰源矿业有限责任公司成立于2009年03月，经营范围为磷矿开采、磷矿收购及销售，阿罗觉巴磷矿属于马边暴风坪矿段7#矿块，位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组。矿区面积0.5131km2，开采能力30万t/a，2009年9月由四川众望安全环保技术咨询有限公司编制了《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿开采项目环境影响报告书》，同月16日由原乐山市环境保护局以“乐市环审[2009]136号”对项目进行了批复。2016年6月，马边鑫丰源矿业有限责任公司委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了竣工环境保护验收调查报告，同年8月1日原乐山市环境保护局以“乐市环验[2016]49号”对项目进行了批复。2020年6月，编制完成了《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿长江“三磷”专项排查整治验收》，并取得了马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿长江“三磷”专项排查整治验收意见；2024年12月，建设单位办理了固定污染源排污登记，登记编号：91511133686103812B001X。2025年5月19日，马边鑫丰源矿业有限责任公司委托编制《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿技改扩能及智能光选厂、填充站建设项目环境影响报告书》，该项目目前正在进行设计，已完成现状的采样工作；待《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿技改扩能及智能光选厂、填充站建设项目环境影响报告书》审批后，马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿产量将由30万吨/年扩增到60万吨/年。
为满足市场对标准化、高品质磷矿产品日益增长的需求，配套建设破碎筛分系统至关重要；破碎系统可将原矿加工成符合下游产业要求的合格粒度，有效提升产品附加值，是将资源优势转化为经济优势的关键环节，因此马边鑫丰源矿业有限责任公司决定于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组建设破碎筛分系统（以下简称“本项目”）。

目前，本项目已建设完成，未投入运行，目前乐山市生态环境局已对其未批先建的行为进行了处罚（乐马环罚字﹝2025﹞4号），处罚文件见附件。

2、项目名称、建设单位、建设地点、性质

项目名称：马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程；

建设单位：马边鑫丰源矿业有限责任公司；

建设地点：马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组；

建设性质：新建（补办）；

项目总投资：100万元；

建设内容：项目占地3719.44平方米，购置安装颚式破碎机、筛分机等设备，前期利用鑫丰源矿业现有矿山开采的磷矿原矿和外购的磷矿进行破碎，实现年破碎磷矿原矿60万吨；待建设单位60万吨磷矿开采项目技改扩能完成环评审批后，将停止外购磷矿进厂破碎。

3、项目产品方案

根据建设单位提供的资料，本项目前期利用鑫丰源矿业现有矿山开采的磷矿原矿和外购的磷矿进行破碎，待建设单位60万吨磷矿开采项目技改扩能完成环评审批后，将停止外购磷矿进厂破碎；得到的产品有两种，分别为粉矿和块矿，比例为1：1。

表2-1  产品方案表

序号

产品名称

规格型号

年产量（万t）

去向

1

粉矿

＜3cm

36

外售下游加工企业

2

块矿

>3cm

24

4、项目主要建设内容

本项目为磷矿破碎项目，主要由主体工程、公用工程以及辅助工程等项目组成，本项目组成及主要的环境问题列表如下：
表2-2  项目组成表

工程分类及

项目名称

建设内容及规模

主要环境问题

备注

施工期

运营期

主体工程

磷矿破碎生产线

位于项目中部，设置磷矿原矿破碎生产线一条，工艺流程为：原料→颚式破碎→振动筛分→产品；占地面积约455m2，目前破碎车间、筛分车间均未封闭，评价要求厂区除车辆进出口外全封闭。
项目已基本建成，属补办环评项目，根据现场踏勘，无施工期环境遗留问题

噪声、固废、废水、粉尘

整改

储运工程

进料斗

位于项目北侧，占地面积约100m2，原料来源于自有阿罗觉巴磷矿开采的磷矿原矿和外购磷矿原矿，磷矿原矿原堆存于1#堆场，目前暂存于进料斗（H4.0m*W4.5m*L4.5m）有效容积在81m3，最大原料堆放量为240吨。
粉尘

整改

产品堆场

粉矿
位于项目西南侧，占地面积178.77m2
粉尘

整改

块矿

位于项目东侧，占地面积465.48m2
辅助工程

初期雨水收集池

位于场地东侧，容积35m3。初期雨水收集池为三级沉淀池，收集的废水经沉淀后回用于厂区喷雾抑尘。

/

依托

沉淀池

位于场地东侧，容积18.5m3，轮胎冲洗废水经地埋式管道排放至沉淀池沉淀后进入矿井涌水处理站处理后优先回用于轮胎冲洗。

依托

危废暂存间

位于厂区北侧，占地面积10m2，用于存放厂区生产过程中产生的废机油、废机油桶和废含油劳保用品。危废暂存间已按照“六防”进行建设，设置了标识标牌及围堰。

整改
截洪沟
位于项目北侧标语前，总长70m
整改
公用工程

供配电

由市政电网系统供电，依托矿山已建配电房。
噪声

依托
供水

生活用水来源于山泉水；生产用水雨水、矿井涌水。

/

已建

排水

初期雨水经沉淀池沉淀后回用于喷淋；轮胎冲洗废水经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。厂区地面冲洗废水经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。
/

依托

道路

厂区已建设宽5m的厂区道路

/

已建

办公生活设施

办公生活区

1栋，位于厂区东侧，占地面积2478.0m2，提供食宿。

生活垃圾、生活污水

依托

环保工程

废水

轮胎冲洗废水

经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。
/

依托

厂区地面冲洗废水

经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。
/

依托

初期雨水

初期雨水经35m3的初期雨水沉淀池收集后回用喷淋。
/

依托

废气

原料卸料粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘。

/

整改
堆场粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘

/
整改
原料仓进料粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置。
/

整改

输送带输送粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭。

/

整改

破碎筛分粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘。
/

整改

道路

扬尘

厂区内运输道路已硬化，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置。
/

已建

噪声

设备

噪声

基础减震、厂房隔声、合理安排作业时间（夜间不生产）、合理布置施工平面、距离衰减等，厂房封闭。

/

已建+整改

固废

雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙

雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙定期清掏后用于矿山周围道路建设。

/

已建

废机

油桶

依托与原矿区危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，设置围堰，张贴标识标牌，暂存于危废暂存间，交由资质单位处置。

/

依托

废含油劳保用品
废机油

暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定。
/

依托

生活

垃圾

收集后交由环卫部门进行处理。

/

已建

5、依托可行性分析

（1）废水处理设施依托可行性

处理能力匹配性：现有初期雨水收集池（35m³）、沉淀池（18.5m³）、轮胎冲洗池（18.5m³）及矿井涌水处理站（3000t/d），各废水处理设施在现有工程中运行正常，且有明确的回用途径（如喷淋抑尘、达标排放）。本次新增废水经沉淀池处理后，与现有废水一并进入矿井涌水处理站，此举不仅未增加原有设施的负荷，反而通过升级处理系统提升了全厂的废水处理效能与可靠性。因此，在水量和工艺衔接上具备可行性。

（2）危险废物暂存设施依托可行性

设施合规性：现有危险废物暂存间（10m²）已按照“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏）要求建设，并设置了标识标牌和围堰，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。根据现场调查，项目危险废物暂存间存在有非危废堆存以及危废堆存不规范的问题，在进行整改后，依托现有危险废物暂存间是合理的。
（3）公用及环保设施依托可行性

供水、供电、道路系统：现有供配电、供水和厂区道路（宽5m）等公用设施能力充足，运行稳定，项目并未对其造成额外压力，因此完全具备依托可行性。

（4）固废处置系统：

固废处置：生活垃圾交由环卫部门、雨水收集池泥沙用于矿山周围道路建设的处置途径畅通有效，可作为成熟模式继续依托。废机油依托厂区原有危险暂存间暂存，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定；废机油桶、废含油劳保用品依托厂区原有危险暂存间暂存，委托有资质单位处理。
办公生活设施：项目不新增劳动定员，现有办公生活区（260m²）面积和功能可满足管理需求，无需新增，依托可行。

结论：综上所述，本项目计划依托的现有工程设施，其处理能力、工艺路线和运行状态在结合本次的“以新带老”措施后，能够满足运营需求，并符合最新的环保标准要求。因此，从技术、容量和管理层面，上述设施的依托是可行的。
6、生产设备产能匹配性分析

本项目前期利用鑫丰源矿业现有矿山开采的磷矿原矿和外购的磷矿进行破碎，待建设单位60万吨磷矿开采项目技改扩能完成环评审批后，将停止外购磷矿进厂破碎，项目破碎生产线设计产能最大达90万吨/年，能覆盖本项目60万吨/年的磷矿破碎，并留有50%的产能富余，因此匹配。
7、主要原辅材料及主要设施规格、数量

（1）主要原（辅）料

根据建设单位提供的资料，项目利用现有阿罗觉巴磷矿开采的磷矿原矿和外购磷矿原矿为原料。

表2-3  主要原（辅）材料及能耗表

名称

年耗量

（万t/a）

来源

主要化学成分

运输方式

储存方式

原料

磷矿原矿

30

自有矿山

P2O5、MgO、CaO、SiO2、F

车辆运输

堆场堆存
磷矿原矿

30

外购

P2O5、MgO、CaO、SiO2、F

车辆运输

堆场堆存
辅料

机油

1.2

外购

基础油和添加剂

车辆运输

危废暂存间

能

源

电（度）

190万度

市政供给

/

/

/

水（m3）

8263.2m3/a
山泉水、矿井涌水

H2O

/

/

本项目不设置油库，项目用油使用直接外购

磷矿：

项目所需要的原料一半（30万t）来源于自有矿山，矿山位置与本项目的位置关系见下图。
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图2-1  本项目与自有矿山的位置关系示意图

①矿山手续情况

马边鑫丰源矿业有限责任公司成立于2009年03月，经营范围为磷矿开采、磷矿收购及销售，阿罗觉巴磷矿属于马边暴风坪矿段7#矿块，位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组。矿区面积0.5131km2，开采能力30万t/a，2009年9月由四川众望安全环保技术咨询有限公司编制了《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿开采项目环境影响报告书》，同月16日由原乐山市环境保护局以“乐市环审〔2009〕136号”对项目进行了批复。2016年6月，建设单位委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了竣工环境保护验收调查报告，同年8月1日原乐山市环境保护局以“乐市环验〔2016〕49号”对项目进行了批复，验收的范围为矿山开采区。2024年12月，建设单位办理了固定污染源排污登记，登记编号：91511133686103812B001X。2025年5月19日，马边鑫丰源矿业有限责任公司委托编制《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿技改扩能及智能光选厂、填充站建设项目环境影响报告书》，该项目目前正在进行设计，已完成现状的采样工作；待《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿技改扩能及智能光选厂、填充站建设项目环境影响报告书》审批后，马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿产量将由30万吨/年扩增到60万吨/年。
②自有矿山基本情况

开采规模：30万吨/年；

开采方式：地下开采；

与本项目的位置关系：根据图2-1可知，矿区范围位于拟建项目北面；
运输路线及运输方式：采用汽车运输，通过矿山已建的道路运输，已全部硬化。

[image: image6.png]



图2-2  原矿运输路线图
③与矿山匹配性

现有矿山开采的规模为30万吨/年，另外购30万吨/年磷矿原矿，合计60万吨/年磷矿原矿，全置于本项目进行破碎，本项目磷矿的最大破碎能力是60万吨/年，能够满足需求。
（2）本项目建成后主要设施规格、数量见下表：

表2-4  主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

1

圆锥破碎机

Gp300

1台

2

振动筛

3YK2460

1台

3

装载机

/

3台

4

输送带

/

13条

5

颚破1400圆锥机

750x1060

1台

经对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所使用设备无其中明令淘汰的落后设备。

8、劳动定员及工作制度

根据现场调查，项目不新增劳动定员，年工作300d，每天8小时，员工全部在现有矿区矿部办公生活内进行食宿，本项目不新建食堂和宿舍区。

9、公用工程

本项目生产用水包含喷淋抑尘用水、车辆轮胎冲洗用水、厂区冲洗用水；生产用水来源于矿井涌水和雨水，生活用水来源于山泉水。

（1）喷淋抑尘用水

根据现场调查，项目南侧靠近烟峰镇到马边彝族自治县的道路设置了2m高的围挡，目前建设单位在围挡上方按照每3m的距离设置了一个喷淋装置，根据业主提供的资料，每小时喷淋一次，每次喷淋持续15min，每天8小时共喷淋8次，单次喷淋强度1L/（m²·次），喷淋面积约为2238m²，即喷淋抑尘用水量为17.904m3/d，喷淋抑尘水全部蒸发，无废水产生。

进料口、出厂口分别设置了1个雾炮机，共4个，根据业主提供的资料，每个雾炮机用水量约为40L/h，每天8小时，即喷淋抑尘用水量为1.28m3/d，喷淋抑尘水全部蒸发。

（2）轮胎冲洗用水
本项目所需的磷矿原矿来源于自有矿山和外购磷矿原矿，矿山道路出厂口设置有轮胎冲洗池，本项目进料仓位于北侧，产品出口位于东侧，因此并非使用同一个进出厂口进行运输，本次评价仅考虑产品出厂所需的轮胎冲洗用水。

项目运营期年破碎磷矿原矿60万吨，每天运输量约2000t，采用30t载重卡车运输，每日装载车次约68车，冲洗一辆车需使用100L水，则车辆冲洗用水量为6.8m3/d，其损耗（汽车带走、蒸发）按30%，则本项目车辆冲洗废水量为4.76m3/d，其主要污染物是SS。

（3）厂区地面冲洗用水

项目厂区需要冲洗的面积780m2，根据《水利部关于印发小麦等十项用水定额的通知》（水节约〔2020〕9号）中的《服务业用水定额：环境卫生管理》，厂区地面冲洗用水定额为2.0L/（m3/d），则项目厂区冲洗用水量为1.56m3/d，其损耗（蒸发）按30%，则本项目厂区地面冲洗废水为1.09m3/d，其主要污染物是SS。

项目用水及排水情况详见下表：
表2-5  运营期间用水及排水情况一览表   单位：m3/d
序号

用水项目

用水指标

设计最大数量

用水量

新鲜用水

损耗量

回用

排水量

排放去向

1

喷头用水

1L/（m²·次）
2238m²，8次
17.904

17.904

17.904

0

0

蒸发

2

雾炮机用水

20L/h·

喷雾

4个，8h

1.28

1.28

1.28

0

0

蒸发

3

轮胎冲洗用水

100L/车

68车

6.8

6.8

2.04

4.76

0

经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。

4

厂区地面冲洗用水

2.0L/（m3/d）

780m2
1.56

1.56

0.47

1.09

0

经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。

总             计

27.544
27.544
21.694
5.85

0

/

项目水平衡图如下所示：
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图2-2  水平衡图   单位：t/d

10、供电

依托矿区已建配电系统，用电来自当地电网，项目不配备备用发电机。

11、厂区平面布置

项目场地内地势较为平整，南面临近通往烟峰镇的道路。

目前本项目已基本建成，在建设过程中建设单位考虑了高差及节能关系，将进料仓置于破碎车间旁侧，产品置于破碎筛分区底部，方便产品的输送及堆放运输，减少能耗；同时依托矿区已建的雨水收集池及轮胎冲洗池位于厂区东侧，位于厂区较低处，初期雨水通过高差自流进雨水收集池，轮胎冲洗池位于厂区出场口。因此，项目做到了分区合理、工艺流畅、物流便捷，厂区平面布置较为科学合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程

由于本项目建设已基本完成，主要施工工段已经基本结束，属补办环评项目，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。
2、运营期工艺流程及污染源
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图2-3  项目生产工艺流程及产物节点图

1）工艺流程简述：

（1）进料：该工序采用装载机将原料从矿区或外部转运至料斗，通过进料机进入颚式破碎机。

该工序主要污染物是粉尘、噪声。

（2）颚破：颚式破碎机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（定颚），垂直（或上端略外倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚板（动颚），位置倾斜，与固定颚板形成上大下小的破碎腔（工作腔）。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，时而分开，时而靠近。分开时，物料进入破碎腔，产品从下部卸出；靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。颚式破碎机破碎后砂石粒径约30mm～80mm。

该工序主要污染物为粉尘、噪声。

（3）筛分：利用振动筛将破碎后原料进行筛分，筛分出不同粒径的物料，筛子的孔径为3cm，破碎后粒径小于3cm的从筛子下方输出为粉矿，堆放于粉矿堆场；粒径大于3cm的从筛子上方输出为块矿，堆放于块矿堆场。

该工序主要污染物为粉尘、噪声。

2）运营期主要污染工序

根据项目工艺流程分析，项目运营期产生的主要污染物有：

废水：轮胎冲洗废水、厂区地面冲洗废水及初期雨水。

废气：原料卸料粉尘、原料转运及进料粉尘、输送粉尘、破碎筛分粉尘、道路扬尘。

噪声：设备噪声及车辆运输噪声

固废：雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙、生活垃圾、废机油。

根据以上分析，项目产污环节如下：

表2-6  运营期主要污染影响因素

类别

主要产生环节

主要污染物

处理措施去向

废水

轮胎冲洗废水

SS

经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗
厂区地面冲洗废水

SS

经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗
初期雨水

SS

定期对厂区雨水沟进行清掏，初期雨水经35m3的三级初期雨水沉淀池收集后回用于喷淋

废气

原料卸料粉尘

TSP

厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘

堆场粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘

原料转运及

进料粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置
输送粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭
破碎筛分粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘
道路扬尘

厂区内运输道路已硬化，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置（另一侧为堡坎）

固废

雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙

/

雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙定期清掏后用于矿山周围道路建设

废机油桶

危险

废物

暂存于危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，在危废暂存间内设置围堰，张贴标识标牌，交由资质单位处置

废含油劳保用品
废机油
暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定。
生活垃圾

/

收集后交由环卫部门进行处理

噪声

选用低噪声设备，设备配置隔声、减噪设施，合理厂区布置。运输车辆噪声采取经过沿线住户点时禁止鸣笛、降低车速等措施后，将会减少对周围声环境影响。

3、物料平衡分析：

本项目原料为自有矿山开采的磷矿和外购磷矿原矿作为原料，可保障本项目原料供应，经过破碎、筛分后得到产品。

本项目生产过程物料平衡见下表：

表2-7  物料平衡表  单位：t/a

输入

输出

输入物名称

数量t/a

输出物名称

数量t/a

磷矿原矿

300000

块矿（＞3cm）

359899.4
外购磷矿原矿

300000

粉矿（＜3cm）

239899.5
粉尘

201.1
合计

600000

合计

600000



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、本项目场地现状

本次建设地址为马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组，在鑫丰源阿罗觉巴磷矿矿区范围内的一处空地上，根据现场踏勘，地块呈不规则形状，地势西高东低，地面已硬化；现状用地为阿罗觉巴磷矿闲置空地。目前项目已基本建设完成，施工期已基本结束。

2、现有矿区项目环保手续情况

本次建设地址为马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组，在鑫丰源阿罗觉巴磷矿矿区范围内的一处空地上。

2009年9月由四川众望安全环保技术咨询有限公司编制了《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿开采项目环境影响报告书》，同月16日由原乐山市环境保护局以“乐市环审〔2009〕136号”对项目进行了批复。2016年6月，建设单位委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了竣工环境保护验收调查报告，同年8月1日原乐山市环境保护局以“乐市环验〔2016〕49号”对项目进行了批复，验收的范围为矿山开采区。2020年6月，建设单位编制了《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿长江“三磷”专项排查整治》验收报告并通过专家验收，2024年12月，建设单位办理了固定污染源排污登记，登记编号：91511133686103812B001X。乐山市生态环境局于2025年10月17日对马边鑫丰源矿业有限责任公司未批先建一事出具了行政处罚决定书【乐马环罚字〔2025〕4号】，企业已于2025年10月17日缴纳罚款。
相关建设、环评情况详见下表：

表2-8  相关项目相关建设、环评情况表

项目名称

项目情况

马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿开采项目

总投资（万元）

7016.84

环保投资（万元）

1695.33

员工（人）

360

生产规模

30万/年

环评批复机关

原乐山市环境保护局

环评文件类型

环境影响登记表

环评批复文件

乐市环审〔2009〕136号
环评批复时间

2009年9月

排污许可办理

登记
竣工验收情况

已验收

竣工验收批复文件

乐市环验〔2016〕49号
竣工验收批复时间

2016年8月

长江“三磷”专项排查整治
2020年6月
3、原有项目建设项目组成情况及其产生的主要环境问题

阿罗觉巴磷矿开采项目总占地面积1.9hm2，建设内容包括矿井工程、地面生产系统、辅助工程、生活设施、环保工程等。原环评计划建设3个平硐（1#、2#、3#），实际2个平硐（2#、3#）通过验收，1个平硐（3#）停用，截至目前，仅2#平硐正常使用，生产规模为30万/年。

表2-9  原有项目组成及主要环境问题

序号
工程名称
规模
主要环境问题
目前采取的污染治理措施
一

主体工程

1

矿井工程

矿井工程

将原20×10⁴t/a开采规模扩建为30×10⁴t/a原矿石开采规模，分为东西两个采区，设计矿山分为西翼1#，中部2#，东翼3#。最高开采水平为960m，最低开采水平为900m，开采境界内占地面积51.15hm²。

生态破坏、

水土流失、

废水、

噪声、

粉尘

废水：斜板过滤处理后全部回用；

废气：洒水降尘、尾气净化装置、污风抽出后经排气筒排放，排气筒大于15m

噪声：基础减振，厂房、山体隔声

2
平硐建设
2#：+903m主平硐，+948m回风平硐。原有巷道进行扩大断面，调整坡度后砌碹支护。

3
井底车场

矿石从各分段卸到溜矿井，由机车或农用车在井底矿仓装车外运到地面。采用农用车，在井底车场调头。

4
大巷运输
农用柴油车运输

5
中段布置
矿石通过电耙搬运至溜矿眼溜至运输巷矿车，经运输矿车卸至溜矿井，井底矿仓装车，经主平硐运至地面。2#中段均布置中段运输上山。
6
矿井通风
2#：机械通风。+903m主平硐进风，+948m回风平硐回风，通风初期风量为21m³/s，通风后期风量为18m³/s。

7
2#工业广场
原矿翻车机房：翻车机

8
缓冲矿仓：受矿仓80t

9
输送皮带：带式输送机、溜槽

10
矿仓：300t/个，1个，储存时间1d

11
原矿堆场：2000t，储存时间7d

12
矿渣堆场：355m²，储存时间300d

二

辅助工程

15
空压机房
每井1个，空压机、通风机

含油废水、噪声、固废

废水：机修废水经生化处理达一级标准回用；

噪声：厂房、山体隔声、基础减震

16
配电室
每井1个，各井通电通风系统

17
机修车间
每井1个，200m²

18
坑木加工房
每井1个，200m²

19
器材库
每井1个，150m²

三

公用及环保工程

20
供水

生活用水
新建300m³高位水池和输水管线

废水、噪声

废水：经生化处理达一级标准后回用；噪声：厂房、山体隔声、基础减震；
固废：矿坑水沉淀处理泥渣，收集后用于场地平整，生活污水处理站污泥用作绿化农肥

21
生产用水
主要来自矿坑涌水处理回用水，新建250m³新水高位水池和输水管线

22
排水

生产废水
生产废水→过滤→循环水泵站→循环高位水池；机修间生产废水由污水池敷管送至调节池与生活污水合并处理。

23
生活污水
生活污水经化粪池处理后排至调节池、食堂污水经隔油池处理后排至调节池后，再经地埋式污水处理设备处理后回用。

24
供气

东采区同时工作设备的最大耗气量为88m³/min，西采区同时工作设备的最大耗气量为22m³/min。

四

储运工程

25
炸药库

炸药用量：2#岩石炸药库容量3t/a，储存量1.53t/a

扬尘、噪声

废气：洒水降尘

噪声：厂房、山体隔声

26
道路

场内道路均为泥结碎石面层，主要道路路面宽6.0m，辅助道路路面宽3.5m。1#工业广场至场外公路运输道路890m

五

生活设施

27
2#

办公楼240m²、井口综合楼2F、职工宿舍3F、浴室、职工食堂、自行车棚、救护队、公厕

含油废水、生活垃圾

废水：经生化处理达一级标准回用；

固废：生活垃圾送往马边彝族自治县垃圾场处理

4、现有矿区项目主要环保措施及污染物排放情况

本次评价根据现场踏勘情况对相关项目污染物排放情况进行简要分析。

（1）废气产生及治理措施

项目废气主要来自矿井排放的废气及矿渣料堆场、运输车辆等引起的扬尘和汽车尾气排放。

1）矿井废气

由于采用全面房柱开采方式进行开采，为了改善井内空气条件，本工程采用回风平硐进风，斜井回风系统。由斜井排至地表的污风中含有粉尘、SO₂、CO和NOx，其中SO₂、CO和NOx主要来源于爆破作业和农用运输车，粉尘主要来自开采过程中的凿岩、爆破和矿石运输。

排放量为粉尘：0.092t/a，SO₂：1.386t/a，CO：0.024t/a，NOx：0.022t/a。
工程采用洒水、湿式作业，污风抽出后经排气筒排放，排气筒大于15m，CO排放满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2二级标准，SO₂、NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2）扬尘

废石、矿石料堆、运输车辆等均产生扬尘，在采取定期洒水除尘处理后，起尘量较小。

3）汽车尾气

汽车行驶过程中会产生尾气，含有CO和NOx，在安装尾气净化装置后，尾气排放量减少到可接受的范围内。

排放量为CO：0.223t/a，NOx：0.417t/a。

原有项目污染物排放情况如下表所示。

表2-10  原有项目污染物排放情况

序号
污染物
排放总量t/a
1
粉尘
0.092
2
SO₂

1.386
3
CO

0.247
4
NOx

0.439
根据建设单位委托四川华皓检测技术有限公司于2025年8月4日至8月11日对项目区域环境空气现状检测报告。G1点位项目所在地排放扬尘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2008），故现有扬尘治理措施可行。
（2）废水产生及治理措施

项目废水主要来自矿坑涌水、机修车间冲洗水、生活污水。
1）矿井涌水

平硐正常生产开采时，产生的废水主要是矿井涌水；经矿井涌水处理站（3000t/d）处理后再通过排放口达标排放。
2）机修车间冲洗水

本工程产生的地面生产废水为机修车间冲洗废水，水量仅有2.0m³/d，采用酸碱中和池处理后与生活污水一起经三级生化处理后回用。

3）生活污水

生活污水主要来自各矿区生活区，包括办公楼、职工宿舍及食堂、浴室等污水将生活污水先通过沼气化粪池初级处理，再经过地埋式生活污水处理站二级生化处理达到一级标准后回用。

（3）一般固体废物产生及治理措施

项目一般固体废物主要来自生活垃圾、污水处理站污泥

1）生活垃圾

矿部生活区住宿工人360人，按每人每天0.5kg垃圾产生量计，年产生生活垃圾约59.4t，生活垃圾送往马边彝族自治县垃圾填埋场集中处理。

2）污水处理站污泥

矿坑水沉淀处理泥渣主要成分是岩粉，收集后用于场地平整；矿区生活污水处理站污泥产生量约0.5t/a，污泥中丰富的氮、磷，建议建设单位将污泥作为矿区内绿化肥料，如有剩余的污泥可送往马边彝族自治县垃圾填埋场集中处理。

（4）噪声产生及治理措施

项目噪声主要来自开采过程中，凿岩、爆破、矿石铲装、装载机械运转、通风。

现有项目主要噪声源及其控制措施见下表。

表2-11  主要噪声源及其控制措施

噪声源
数量
源强dB（A）
排放特征
降噪措施
治理后声级
dB（A）
空压机
3

100
连续
厂房、山体隔声
不造成扰民
凿岩机
3

100
间断
置于矿井内隔声
不影响地表
通风机
3

85
连续
基础减振，厂房隔声

60
泵类
3

85
连续
基础减振，置于矿井隔声
60
爆破
180
间断
矿井隔声
55
机修车间
3

90
间断
厂房、山体隔声
70
坑木加工房
3

90
间断
厂房、山体隔声
70
5、矿区项目目前存在问题及“以新带老”措施

（1）存在的环境问题
根据现场踏勘和走访调查，阿罗觉巴磷矿运行至今无环保投诉现象，矿区存在的环境问题主要为以下一点：

1）矿区内雨水沟的淤泥淤积严重；

2）1#平硐未通过验收，后续建设单位将加快组织1#平硐验收工作，现1#平硐堆场未采取封闭措施，需要整改。
[image: image9.jpg]



图2-4  1#平硐堆场现状图
（2）“以新带老”措施
表2-12  项目目前存在的环保问题及“以新带老”措施
序号

现有问题

“以新带老”措施
1

矿区内雨水沟的

淤泥淤积严重

定期清掏雨水沟淤泥

2
初期雨水未完全收集
修建截洪沟
3
危废间堆存不规范
规范堆存，加强管理
4
原料卸料粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘。
5
堆场粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘
6
原料仓进料粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置。
7
输送带输送粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭。
8
破碎筛分粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘。
9
设备噪声

基础减震、厂房隔声、合理安排作业时间（夜间不生产）、合理布置施工平面、距离衰减等，厂房封闭。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状监测与评价

1.1项目所在区域环境质量达标情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组，项目所在环境空气功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据2025年1月21日由乐山市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2024年第四季度及全年环境空气质量、水环境质量情况的通报》附件4“各县（市、区）2024年1月1日-12月31日空气质量数据统计表”中的相关数据，马边彝族自治县2024年环境空气质量主要指标见下表：

表3-1  2024年马边彝族自治县环境空气质量主要指标  单位：µg/m3，CO：mg/m3
污染物

年度评价指标

现状浓度（µg/m³）

标准值

（µg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

5.6

60

9.33

达标

NO2
年平均质量浓度

4.3

40

10.75

达标

CO

第95百位数24h评价质量浓度

1

4

25.00

达标

O3
第90百分位8h评价质量浓度

120.5

160

75.31

达标

PM10
年平均质量浓度

36.9

70

52.71

达标

PM2.5
年平均质量浓度

25.6

35

73.14

达标

由上表统计结果可知，项目所在地区域环境空气质量SO2、NO2、O3、CO、PM10及PM2.5年均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此区域属于空气质量达标区域。

1.2区域环境空气质量特征污染物现状补充监测

项目位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组。为了解项目区域环境质量现状，引用建设单位委托四川华皓检测技术有限公司于2025年8月4日至8月11日对项目区域环境空气现状检测报告。
表3-2  特征污染物补充监测点位

点位

监测点位名称

G1

项目所在地

G2

矿区外南侧，大风顶村1组居民处

（2）监测项目、时间及频次
监测项目：TSP
监测时间：2025年8月4日至8月11日，监测期间项目处于停产状态；

监测频次：测24小时的平均浓度值；

2）评价方法

采用占标率法评价环境空气质量现状，计算公式为：


式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度（mg/m3）；

Coi——第i个污染物的执行标准（mg/m3）。

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重；否则反之。

（3）评价标准

表3-3  环境空气质量标准限值

评价因子

标准值（ug/m3）（日平均）

标准来源

TSP

300

《环境空气质量标准》（GB3095-2008）

（4）评价结果分析：评价结果见下表：

表3-4  环境空气质量现状评价结果一览表（单位：mg/m3）

采样日期

检测

项目

检测点位

检测结果

单位

Pi

达标情况

08月04日至08月05日

总悬浮颗粒物

项目所在地HG1

107

µg/m3
0.357 

达标

08月05日至08月06日

96

µg/m3
0.320 

达标

08月06日至08月07日

99

µg/m3
0.330 

达标

08月07日至08月08日

91

µg/m3
0.303 

达标

08月08日至08月09日

99

µg/m3
0.330 

达标

08月09日至08月10日

87

µg/m3
0.290 

达标

08月10日至08月11日

83

µg/m3
0.277 

达标

08月04日至08月05日

大风顶村1组居民处HG2

105

µg/m3
0.350 

达标

08月05日至08月06日

95

µg/m3
0.317 

达标

08月06日至08月07日

96

µg/m3
0.320 

达标

08月07日至08月08日

90

µg/m3
0.300 

达标

08月08日至08月09日

97

µg/m3
0.323 

达标

08月09日至08月10日

88

µg/m3
0.293 

达标

08月10日至08月11日

85

µg/m3
0.283 

达标

评价结论：评价区域内监测点位的总悬浮颗粒物的监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量
本项目运营期轮胎冲洗废水经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀再通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗，厂区地面冲洗废水经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，地表水评价等级为三级B。建设单位委托四川华皓检测技术有限公司于2025年9月15日对地表水进行了检测，四川华皓检测技术有限公司出具了《马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿采矿工程及附属设施建设项目检测报告》，地表水检测结果如下表所示：
表3-5  地表水检测结果

检测日期

检测项目

检测结果

单位

河流汇入哈罗罗依打河上游

100m处WB1

项目涌水排口上游

500mWB2

项目涌水排口下游

1000mWB3

08月06日

pH值
7.8

8.1

7.9

无量纲
溶解氧
7.9

7.8

8.1

mg/L
化学需氧量
12

11

13

mg/L
五日生化需氧量
2.3

2.0

2.7

mg/L
氨氮
0.099

0.112

0.239

mg/L
总磷
0.12

0.13

0.19

mg/L
石油类
ND

ND

ND

mg/L
氟化物

0.80

0.60

0.40

mg/L
高锰酸盐指数

3.51

3.88

3.72

mg/L
水温

15.5

15.6

15.7

℃
六价铬

ND

ND

ND

mg/L
汞

ND

ND

ND

mg/L
砷

ND

ND

ND

mg/L
铅

ND

ND

ND

mg/L
镉

ND

ND

ND

mg/L
铜

ND

ND

ND

mg/L
锌

ND

ND

ND

mg/L
08月07日

pH值

7.8
7.7
7.6
无量纲
溶解氧

8.0
8.0
8.1
mg/L
化学需氧量

13
11
16
mg/L
五日生化需氧量

2.1
2.5
2.2
mg/L
氨氮

0.115
0.107
0.224
mg/L
总磷

0.09
0.14
0.17
mg/L
石油类

ND
ND
ND
mg/L
氟化物

0.81
0.65
0.37
mg/L
高锰酸盐指数

3.34
3.62
3.56
mg/L
水温

14.9
15.1
15.2
℃
六价铬

ND
ND
ND
mg/L
汞

ND
ND
ND
mg/L
砷

ND
ND
ND
mg/L
铅

ND
ND
ND
mg/L
镉

ND
ND
ND
mg/L
铜

ND
ND
ND
mg/L
锌

ND
ND
ND
mg/L
08月08日

pH值

8.2
8.7
7.6
无量纲
溶解氧

8.0
7.9
8.0
mg/L
化学需氧量

14
10
17
mg/L
五日生化需氧量

2.3
2.2
2.4
mg/L
氨氮

0.098
0.112
0.237
mg/L
总磷

0.10
0.14
0.17
mg/L
石油类

ND
ND
ND
mg/L
氟化物

0.75
0.63
0.39
mg/L
高锰酸盐指数

3.68
3.77
3.2
mg/L
水温

15.0
15.1
15.0
℃
六价铬

ND
ND
ND
mg/L
汞

ND
ND
ND
mg/L
砷

ND
ND
ND
mg/L
铅

ND
ND
ND
mg/L
镉

ND
ND
ND
mg/L
铜

ND
ND
ND
mg/L
锌

ND
ND
ND
mg/L
备注：ND表示检测结果低于方法检出限或未检出。

根据上表结果可知，哈罗罗依打河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。因此，本项目所在区域地表水环境质量状况良好。
3、声环境质量

项目夜间不破碎。本项目为新建项目且属于未批先建，项目西南侧15米有1户村民，为了解现有工程场界环境质量现状，引用了建设单位委托四川华皓检测技术有限公司于2025年8月4日至8月6日对项目区域噪声环境质量现状检测结果。

本项目监测点位、监测时间与频率如下。

（1）监测点位设置

本次监测共设置5个监测点位，具体如下表所示：

表3-6  噪声监测点位

噪声监测点位

N1

厂界东北侧外1m处

N2

厂界南侧外1m处

N3

厂界西侧外1m处

N4

厂界西北侧外1m处

N10

矿区南侧烟峰镇大风顶村1组住户

（2）监测时间与监测频率

连续监测2天，昼夜各1次，且处于停产状态。

（3）监测项目与评价方法

各测点昼间的等效连续A声级（LAeq），按实测值（LAeq）与评价标准直接比较进行。

（4）监测结果

监测结果见表3-7：

表3-7  声环境质量监测结果及评价  单位：dB（A）

检测日期

点位编号

检测点位

检测结果

标准限值

昼间

夜间

昼间

夜间

08月04日~08月05日

N1

厂界东北侧外1m处

56

46

60

50

N2

厂界南侧外1m处

55

45

60

50

N3

厂界西侧外1m处

56

46

60

50

N4

厂界西北侧外1m处

56

45

60

50

N10

矿区南侧烟峰镇大风顶村1组住户

55

44

60

50

08月05日~08月06日

N1

厂界东北侧外1m处

56

45

60

50

N2

厂界南侧外1m处

56

46

60

50

N3

厂界西侧外1m处

56

45

60

50

N4

厂界西北侧外1m处

55

47

60

50

N10

矿区南侧烟峰镇大风顶村1组住户

54

45

60

50

表3-7的监测结果统计表可以看出，项目区域的声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境

根据现场踏勘及调查，本项目不在产业园区内，项目周边500m范围内无饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口。周边无学校、医院等重要敏感目标，亦无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等环境制约因素，因此不涉及生态环境调查。

	环境

保护

目标
	1、项目外环境关系

本项目位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组，地理坐标为：东经103°23′58.7174″，北纬28°40′17.8185″，根据现场调查，项目外环境关系如下：
本项目用地位于马边彝族自治县烟峰镇大风顶村1组。

北面：项目北面为阿罗觉巴磷矿开采区，北面500m范围内无敏感点存在。

西北面：项目西北面主要为林地，500m范围内无敏感点存在。

西面：项目主要为林地，西面500m范围内无敏感点存在。

西南面：项目西南面15m处有1户大风顶村住户，3人，高差1m；161m～330m范围有23户大风顶村住户，敏感人数约69人。

南面：项目南面32m为哈罗罗依打河，南面500m范围内无敏感点存在。

东面：项目东面为林地，110m处为和谐矿业900平硐和900矿井涌水处理站，207m为建设单位矿部办公住宿区，301m处为南方矿业876堆场，500m范围内无敏感点存在。

经过勘察，项目周边500m范围内无饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口。周边无学校、医院等重要敏感目标，亦无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等环境制约因素，项目紧邻乡道，交通较为便利。
2、环境保护目标

根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下：

确保项目污染物排放，达到污染物排放标准要求，不导致项目所在区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的环境质量类别和功能发生变化。

环境空气：本项目评价区内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；

声环境：项目评价区内声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；

地表水环境：本项目最近地表水体为哈罗罗依打河，哈罗罗依打河系马边河上游高卓营河左岸支流，整体水系属于马边河水系，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，保护目标水体的水质和水体功能不因本项目的建设而降低；

本项目环境保护目标见表3-8、表3-9：

表3-8  项目周围环境空气保护目标

名称

坐标/m

保护对象

户数、人数

环境功能区

相对厂址方位

相对场界距离/m

经度

纬度

大风

顶村

103.4012

28.6675

住户

1户，约3人

环境空气二类区

西南面

15
大风

顶村

103.4004

28.6670

住户

23户，69人

西面

161-330

表3-9  本项目声环境和地表水保护目标一览表

环境因素

保护目标

规模

方位

距离（m）

保护级别

声环境

大风顶村

1户，约3人

西南面

15
满足GB3096-2008中2类标准要求

地表水环境

哈罗罗依打河

/

南面

32
满足GB3838-2002中Ⅲ类标准要求



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，允许排放浓度值见下表。

表3-10  《大气污染物综合排放标准》二级标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120

周界外浓度最高点

1.0

2、废水

目前厂区初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产；轮胎冲洗废水经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗，不外排；厂区地面冲洗废水经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗，不排放。

3、噪声

营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表：

表3-11  厂界噪声排放标准限值表     等效声级LAeq：dB（A）
类别

昼  间

夜  间

2类

60

50

4、固废

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求。

危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目运营期无废水外排，无须设置废水排放总量指标；产生的大气污染物主要是颗粒物，排放量为5.645t/a，为无组织排放，因此不设置废气总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	由于本项目建设已基本完成，主要施工工段已经基本结束，属补办环评项目，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水产生情况、处理措施及可行性分析

（1）废水产生情况

项目不新增劳动定员，因此无生活污水产生，根据水平衡分析，本项目运营期废水主要为轮胎冲洗废水、厂区地面冲洗废水及初期雨水。

轮胎冲洗废水：根据项目水平衡分析，项目轮胎冲洗废水产生量为4.76m3/d。

厂区地面冲洗废水：根据项目水平衡分析，项目厂区地面冲洗废水产生量为1.09m3/d。

同时本项目运营期因雨水冲刷露天区域一定量的初期雨水，其产生量如下：

因此由于降雨对地面的冲刷会产生地表径流，初期雨水中主要污染物为泥沙悬浮物。特别是在暴雨、洪水期等恶劣环境下，这部分水量较大，若控制得不好，对附近水环境造成影响。

降雨强度公式按照设计手册中乐山地区选取：

q=13690（1+0.695lgP）/（t+50.4P0.038）
式中：
q——暴雨强度（L/s•ha）
P——重现期，取2年。
t——集水时间（分钟），本次评价取暴雨时间的15min
雨水量：
Q=ψqF（升/秒）
式中：
Q——雨水量（L/s）
q——暴雨强度（L/s•ha）
设计径流系数采用Ψ取0.4（干砌砖石和碎石路面）
F—汇水面积，m2

经计算，暴雨强度为248.02L/s·ha。其初期雨水量为6.97m3。

项目废水产生情况如下表所示。

表4-1  废水产生情况一览表

产排污环节

废水类别

污染物种类

产生浓度（mg/L）

产生量

轮胎冲洗

轮胎冲洗废水

SS

1000

4.76kg/d

石油类

20

0.095kg/d

厂区冲洗

厂区地面冲洗废水

SS

500

0.545kg/d

降雨

初期雨水

SS

1000

6.97kg/次

（2）废水治理措施及达标性分析

治理措施：
本项目运营期废水主要为轮胎冲洗废水、厂区地面冲洗废水、生活污水及初期雨水。经现场调查，项目目前采取的废水治理措施为：

①轮胎冲洗废水：根据现场调查，项目依托原厂区一个63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池和涌水处理站（3000t/d），轮胎冲洗废水经轮胎冲洗池及沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站混凝沉淀处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗；
②厂区地面冲洗废水：根据现场调查，项目依托原厂区一个18.5m3的沉淀池和涌水处理站（3000t/d），厂区地面冲洗废水经沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站处理后回用于降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗；

③初期雨水：根据现场调查，项目初期雨水依托生产区东面一个35m3的初期雨水三级沉淀池，初期雨水经初期雨水沉淀池收集后回用喷淋。
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图4-1  轮胎冲洗池现状图
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图4-2  涌水处理站现状图
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图4-3  初期雨水沉淀池现状图
措施处理能力达标性分析：

轮胎冲洗废水：本项目轮胎冲洗废水产生量为6.8m3/d，项目依托63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池，以及处理能力为3000m3/d的涌水处理站，轮胎冲洗池剩余容积为56.2m3，沉淀池剩余容积为11.7m3，容积远大于本次新建项目废水产生量（6.8m3/d），可实现废水的循环使用，同时满足所有出场运输车辆必须冲洗车身和轮胎，确保不带泥上路。本项目依托的63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池，为现有项目暂停使用的池体，池体容积满足本项目轮胎冲洗废水处理。根据现有矿区已批复的环评报告和验收报告，并结合实际生产状况，目前仅二号井在生产，一号井和三号井已停产，其中一号井涌水经过现有矿区一号堆场下方的沉淀池收集后用于降尘，不外排；三号井无涌水产生。因此，现有矿区实际生产过程最大涌水量约568.6m3/d，涌水处理站处理能力为3000m3/d，剩余的处理容易满足本项目轮胎冲洗废水处理。因此本项目依托63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池，以及处理能力为3000m3/d的涌水处理站可行。

厂区地面冲洗废水：本项目厂区地面冲洗废水产生量为1.09m3/d，项目依托18.5m3的沉淀池，以及处理能力为3000m3/d的涌水处理站，其容积远大于废水产生量，可实现废水的循环使用。本项目依托的18.5m3的沉淀池为现有项目暂停使用的池体，池体容积满足本项目的轮胎冲洗废水的处理。根据现有矿区已批复的环评报告和验收报告，并结合实际生产状况，目前仅二号井在生产，一号井和三号井已停产，其中一号井涌水经过现有矿区一号堆场下方的沉淀池收集后用于降尘，不外排；三号井无涌水产生。因此，现有矿区实际生产过程最大涌水量约568.6m3/d，涌水处理站处理能力为3000m3/d，剩余的处理容易满足本项目厂区地面冲洗废水处理。因此本项目依托18.5m3的沉淀池，以及处理能力为3000m3/d的涌水处理站可行。

初期雨水：经计算，本项目初期雨水产生量为6.97m3，而现有初期雨水收集池位于大门马路对面靠河处，容积为35m3的三级沉淀池，因此初期雨水收集池容积大于初期雨水的产生量，但原厂区未修建截洪沟，初期雨水未完全收集至初期雨水收集池；因此，需要在厂区标语外修建截洪沟。
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图4-4  截洪沟修建示意图
工艺达标性分析

本项目轮胎冲洗废水经63m3的轮胎冲洗池沉淀后与厂区地面冲洗废水一起进入18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站经过混凝沉淀处理后优先进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗，无废水排放。
项目废水排放情况详见下表。

表4-2  项目废水排放情况一览表

废水性质
废水量（m3/d）

SS（mg/L）

石油类（mg/L）

轮胎冲洗废水产生
浓度（mg/L）

4.76

1000

20

产生量（kg/d）

4.76

0.095

厂区地面冲洗废水产生
浓度（mg/L）

1.09

500

/

产生量（kg/d）

0.545

/

轮胎冲洗废水排放
浓度（mg/L）

0
/

/

产生量（kg/d）

/

/

厂区地面冲洗废水排放
浓度（mg/L）

0
/

/

产生量（kg/d）

/

/

综上，项目轮胎冲洗废水与厂区地面冲洗废水依托原有污水处理设施是可行的。
（3）存在的环境问题

项目轮胎冲洗废水与厂区地面冲洗废水依托原有污水处理设施可行，不会产生外环境问题；原厂区未修建截洪沟，初期雨水未完全收集至初期雨水收集池因此需要修建截洪沟，需要整改。
（4）整改措施
综上所述，项目废水产生情况及其治理措施如下：
表4-3  项目废水产生治理情况及整改要求汇总

污染物

现有治理措施及排放

是否满足要求

整改要求

整改后措施是否可行

轮胎冲洗废水

经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。
满足

不需要整改

/

厂区地面冲洗废水

经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗。
满足

不需要整改

/

雨水

经35m3的三级初期雨水沉淀池收集后回用喷淋

不满足

修建截洪沟
可行
（5）排放口基本情况
本项目新增废水经过处理后能全部回用，无需新增排放口。
（6）监测计划

本项目为B1020化学矿开采，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理，项目废水经过处理后能够全部回用，不新增排放口，因此本项目运营期无需拟定废水监测计划。

2、废气产生情况及其处理措施及其可行性
本项目产生的废气主要来自原料卸料粉尘、原料转运及原料仓进料粉尘、输送带输送粉尘、破碎筛分粉尘、道路扬尘及设备燃油废气。

（1）粉尘产生情况

①装卸及原料堆存粉尘

根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘（堆场粉尘），颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image14.png]P =ZCy+FCy={Nc XD X (a/b) +2 X Ef x5} x 1072




式中：P-----指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy-----指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy-----指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc-----指年物料运载车次（单位：车）；

D-----指单车平均运载量（单位：吨/车）；

a/b-----指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a-----指省风速概化系数，见附录1，b-----指物料含水率概化系数；

Ef-----指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）；

S-----指堆场占地面积（单位：平方米）。

本项目年使用原矿量为60万t/a，单车平均运载量D=30吨/车，年运输20000次，风速概化系数为0.0006；因项目原矿为块状，含水率约2%～3%；因此本项目原矿含水概化系数取块矿，即0.0064。

本项目利用自有的阿罗觉巴磷矿开采的磷矿原矿和外购磷矿原矿进行破碎，对照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3，项目原料属于块矿，因此本项目Ef风蚀扬尘概化系数为0。

装卸扬尘ZCy=Nc×D×（a/b）×10-3=20000×30×（0.0006/0.0074）×10-3=48.65t/a。

风蚀扬尘FCy=2×Ef×S=2×0×200×10-3=0t/a。

综上所述，本项目原料装卸、风蚀扬尘总产生量约48.65+0=48.65t/a（20.27kg/h）。

②原料转运及原料仓进料粉尘

原料从进料仓直接进入颚破机，产生的粉尘均在进料仓或颚破机处。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中1020化学矿采选过程，未说明原料转运及原料仓进料过程的污染物产生系数；本项目破碎的磷矿原矿为块状结构，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学环境出版社）中“表1-13物料运输和转运的排放因子”所列举的各种被装卸物料，仅花岗石与本项目所使用的原料相似，其在转运过程中的粉尘可忽略不计。

③输送带输送粉尘

输送过程中产品产生的粉尘主要来自输送带与设备、输送带与其他输送带转接处，该部分粉尘的产生主要与设备、输送带长度及物料粒径、湿度有关，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》及同类型项目类比分析，输送带输送粉尘产生量约为0.5kg/h，本项目年生产300d，每天8h，则输送带输送粉尘产生量为1.2t/a（4kg/d）。
④破碎筛分粉尘

项目进入颚式破碎机破碎的矿石粒径≤800mm，其属于块石，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学环境出版社）第十八章“粒料加工厂”中“表18-1 粒料加工厂逸散尘排放因子”中碎石的破碎筛选排放因子取值，其中一级破碎筛选的颗粒物产污系数为0.25kg/t破碎料。

根据上述分析，项目年需要破碎筛分矿石60万t，则破碎筛分过程中的颗粒物产生量为150t/a。

⑤堆场粉尘
由于本项目产品堆场合计占地面积643m2，含有较多的细小颗粒、易随风扬散产生粉尘，以无组织形式排放到大气中。

R.A拜格尔经验公式起尘量计算公式为：

QP=4.23×10-4×U4.9×Ap

式中：QP​​——起尘量，mg/s；

Ap——堆场的起尘面积，m2；

U——启动风速，m/s；启动风速U＝1.93×W+3.02，W为含水率，本项目取率为3%。

根据计算，项目产品堆场起尘量为67.13mg/s、1.933kg/d、0.58t/a。

⑥道路扬尘

本项目原料及产品均采用汽车运输。运输车辆在场地行驶、运输车辆行驶过程中矿料洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面而产生扬尘。

运输扬尘可类比上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出公式计算：

Q1=0.123×（V/5)(W/6.8）0.85（P/0.5）0.72
Q2=Q1×L（Q/W）

式中：Q1—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h，项目车辆进厂和出厂车辆速度取10km/h；

W—汽车载重量，t，项目取30t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，项目硬化地面取0.05。

Q2—运输过程中的产尘量，kg/a；

L—运输距离，km本次评价场内平均运输距离取0.1km。

Q—运输量，t/a，本次评价考虑运输量按照120万t/a计算（原矿进厂及产品出厂），则每天的车辆为134台车；

经计算，拟建项目运输车辆满载行驶时的起尘量为0.165kg/km·辆，运输过程中的扬尘0.67t/a。
⑦燃油尾气

项目运营后使用的燃油机械有装载机和运输车辆等。各种机械、车辆排放的燃油尾气主要污染物为氮氧化物、碳氢化合物等，为不连续排放，经大气扩散后对周边环境的影响较小，因此所排尾气对环境影响可接受。

项目产品在运输过程中如不加强防护和管理，也会产生少量扬尘及掉落碎石，扬尘以无组织形式排放，给沿线环境造成影响。

（2）废气治理措施及达标性分析

目前采取的措施

①装卸粉尘：设置了雾炮机抑尘；

②原料转运及原料仓进料粉尘：进料仓设置了雾炮机抑尘；

③输送带输送粉尘：设置了雾炮机抑尘；

④破碎筛分粉尘：设置了雾炮机抑尘；

⑤堆场粉尘：设置了雾炮机抑尘；
⑥道路扬尘：根据现场调查，厂区内运输道路已硬化，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置（另一侧为堡坎），参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中洒水的抑尘效率（74％）可知，项目道路扬尘排放量为0.17t/a。另外项目还在厂区出口设置了轮胎冲洗设备，进一步降低了道路扬尘的排放量。
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图4-5  雾炮机与外部道路硬化现状
（3）存在的环境问题

原料卸料、堆场粉尘、原料转运及原料仓进料粉尘：本项目原矿装卸在进料仓进入进料口再加工，仅设置了雾炮机抑尘，未对原料堆放、产品堆放、装卸进行封闭，因此不满足要求，需要整改；

输送带输送粉尘：根据现场调查，项目输送带未封闭，参考《乐山市砂石加工场污染防治验收标准要求》中“物料传送建立密闭系统”要求，现有输送带粉尘治理满足不要求，需要整改。
破碎筛分粉尘：不满足《乐山市砂石加工场污染防治验收标准要求》中“砂石加工、破碎、分筛必须在全封闭设施进行，通过防尘、隔音、喷淋装置，防止、减少噪声和扬尘污染”，需要整改；

道路扬尘：目前采取的治理措施满足此次参考的《乐山市砂石加工场污染防治验收标准要求》中“砂石料销售运输”要求，因此是可行的，不需要整改。

（4）整改措施
①针对原料卸料粉尘，厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘。
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：P-----指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc-----指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm-----指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水取74％。

Tm-----指堆场类型控制效率（单位：%），由于厂区除车辆进出口外全封闭取60％。

则Uc=48.65×（1-0.74）×（1-0.6）=48.65×0.26×0.4=5.06t/a。

②针对原料转运及原料仓进料粉尘，本次评价要求厂区除车辆进出口外全封闭，并在进料仓四周设置喷雾抑尘装置。采取以上措施后，原料转运及原料仓进料过程中产生的粉尘全部沉降在封闭厂区内，无粉尘外溢。
③针对破碎筛分粉尘，破碎及筛分设备全部设于封闭车间内，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘，根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%”，密闭厂房的99%计算，由此计算出项目加工车间粉尘排放量为0.39t/a。

④针对输送带粉尘，厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭，根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，TSP控制效率为99%，由此计算出项目输送带粉尘排放量为0.029t/a。

⑤针对堆场粉尘，厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘。

根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：P-----指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc-----指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm-----指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水取74％。

Tm-----指堆场类型控制效率（单位：%），由于厂区除车辆进出口外全封闭取60％。

则Uc=0.58×（1-0.74）×（1-0.6）=0.58×0.26×0.4=0.06t/a。
根据核算，在采取本次报告提出的措施（除输送带外）有效运行的情况下，项目厂界颗粒物浓度预计能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点限值要求。道路扬尘排放量经核算已大幅削减至0.17t/a。
此外，按照四川省及乐山市打赢蓝天保卫战实施方案，要求企业在重污染天气下不得生产。

综上所述，项目废气产生情况及整改措施如下：
表4-4  项目废气产生治理情况及整改要求汇总表

产尘点

现有治理措施及排放

是否满足要求

整改要求

整改后措施是否可行

原料卸

料粉尘

设置了雾炮机

不满足

厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘

可行

堆场粉尘
设置了雾炮机
不满足
厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘
可行
原料转运及原料仓进料粉尘

设置了雾炮机
不满足

厂区除车辆进出口外全封闭，在原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置

可行

输送带输送粉尘

设置了雾炮机
不满足

厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭

可行

破碎筛分粉尘

设置了雾炮机

不满足

厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘

可行

道路扬尘

厂区内运输道路已硬化，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置（另一侧为堡坎）

满足

不需要整改

/

（5）整改后废气产生及排放情况

表4-5  本项目废气产生及排放情况汇总

产污环节

污染物种类

产生量（t/a）

排放形式

治理设施

处理能力

排放浓度

排放量（t/a）

排放口基本情况

是否可行

排放标准

装卸粉尘

颗粒物

48.65

无组织

厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘
89.60%

/

5.06

/

是

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点限值要求

堆场粉尘
0.58
无组织
厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘
89.60%
/
0.06
/
是
原料转运及原料仓进料粉尘

/

无组织

厂区除车辆进出口外全封闭，在原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置
/

/

/

/

是

输送带输送粉尘

1.2

无组织

厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭

99%

/

0.029

/

是

破碎筛分粉尘

150

无组织

厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘

99.74%

/

0.39

/

是

道路扬尘

0.67

无组织

厂区内运输道路已硬化，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置（另一侧为堡坎）

74%

/

0.17 

/

是

原矿含水率为3%，在整个生产过程中所产生的粉尘较少，且经过厂区除车辆进出口外全封闭、设置喷雾抑尘装置等措施后，粉尘的排放量将进一步的缩减，对环境的影响较小。
（6）非正常情况废气产生及排放情况
在非正常情况下，即环保措施未使用或者损坏的情况下，颗粒物的排放情况如下表所示。

表4-6  非正常情况废气产生及排放情况

产污环节

污染物种类

产生量（t/a）

排放形式

排放标准

装卸粉尘

颗粒物

48.65

无组织

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点限值要求

堆场粉尘
0.58
无组织
原料转运及原料仓进料粉尘

/

无组织

输送带输送粉尘

1.2

无组织

破碎筛分粉尘

150

无组织

道路扬尘

0.67

无组织

非正常情况废气治理措施：

①非正常情况下应停止生产，对废气治理措施进行检修；

②厂区除车辆进出口外全封闭；

③对项目场地及时采取人工洒水降尘；

④配备便携式工业吸尘器，在发生非正常情况的废气排放时使用；

对项目设置完全封闭的堆棚可减少粉尘的逸散，在发生非正常情况的废气排放时及时采用人工洒水降尘和使用便携式工业吸尘器，可将非正常排放的频次、持续时间及环境影响控制在可接受范围内。

（7）大气环境监测计划

本项目属于B1020化学矿开采，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.3.3.2要求，本项目监测计划如下：
表4-7  项目监测计划表

监测

时段

监测内容

监测点位

监测

项目

监测

频率

监测方法

营运期

废气

无组织

布置3个无组织粉尘监测点

颗粒物

1次/年

按相关规范进行

3、噪声

（1）产生源及治理措施

本项目营运期间噪声源主要有破碎机、筛分机等生产设备，以及运输车辆噪声。

为控制设备噪声，减轻对环境的影响，本项目已采取了以下降噪措施：

①合理安排噪声设备的位置，将高噪声设备安置在远离敏感目标的北侧和东北侧；

②对运输车辆要求经过周围住户时采取禁止鸣笛来降低噪声对其声环境的影响；

为进一步降低项目运行时设备噪声和运输车辆噪声对周围环境的影响，本次评价提出在现有降噪措施的基础上进一步采取以下措施：

①加强管理，建立了设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；

②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

③强化行车管理制度，厂区范围内严禁鸣笛；进入厂区低速行驶，行驶速度不得超过15km/h，最大限度减少流动噪声源；

④噪声通过将主要产噪设备破碎筛分设备置于封闭车间内。
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	本项目通过设置封闭厂房后，营运期噪声源全部位于室内，噪声产生、治理及排放情况见下表。

表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

项目噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
声源源强（dB（A）/m）
声源控制措施
空间相对位置/m
室内边界距离/m
方向
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离
1
生产厂房
颚式破碎机
95
选用低噪声设备，高噪声设备安装减震降噪措施，加强管理，构筑物隔声
18.09
54.08
3
36.27
西
75.46
昼夜
15
54.46
1
13.15
北
75.61
54.61
15.19
东
75.57
54.57
13.62
南
75.60
54.60
2
振动筛
85
8.01
30.23
3
25.77
西
65.48
昼夜
15
44.48
1
18.51
北
65.53
44.53
16.21
东
65.55
44.55
7.75
南
65.93
44.93
3
输送带
80
7.64
25.66
2.5
20.73
西
60.51
昼夜
15
39.51
1
23.32
北
60.49
39.49
7.36
东
60.98
39.98
4.90
南
61.57
40.57
4
装载机
85
16.89
29.72
2
24.33
西
65.49
昼夜
15
44.49
1
7.31
北
65.98
44.98
3.31
东
67.63
46.63
3.74
南
67.24
46.24
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	（2）噪声排放情况

1）预测模式

根据本工程噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测

噪声衰减模式：

声级计算：

由建设项目自身声源在预测点产生的声级

噪声贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：

Leqg—噪声贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式：


[image: image19.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

Leq—预测点的噪声预测值，dB（A）；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB（A）。

户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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式中：

Lp（r）—预测点处声压级，dB（A）；

Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB（A）；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）。

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

2）预测结果

厂界噪声贡献预测：各声源对厂界的噪声贡献值见表4-9。

表4-9   场界噪声预测结果

噪声预测点

噪声源

昼间噪声贡献值dB（A）

1#（西面厂界）

设备噪声

51.85

2#（北面厂界）

设备噪声

46.00

3#（东面厂界）

设备噪声

41.71

4#（南面厂界）

设备噪声

55.72

由上表预测结果可知，昼间厂界四周噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求（昼间≤60dB（A）），做到达标排放。

敏感点噪声达标情况：根据本项目外环境关系可知，项目50m范围内敏感点主要分布在西南侧，1户住户，本项目厂界距离为15m。本次环评将预测主要噪声源对敏感点的影响。根据预测，厂内所有声源至敏感点处的贡献值与背景值叠加后，即得敏感点噪声影响预测值，具体情况见下表。

表4-10  噪声敏感点预测结果表  单位：dB（A）

预测点

预测点距离/m

贡献值

背景值

叠加值

昼间

昼间

昼间

西南侧住户
30

55

55

58

注：标准值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
由上表可知，项目敏感点处贡献值与背景值叠加后昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目的建设对周边环境的影响较小，不扰民。

（3）整改措施

目前采取的噪声治理措施可行，为进一步降低厂界和周围噪声影响，本次评价提出以下整改措施。
表4-11  项目噪声产生治理情况及整改要求汇总表

产噪点

现有措施及排放情况

现有措施是否可行

整改要求

生产设备

夜间不生产、合理布置平面

可行

①加强管理，建立了设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；

②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

③强化行车管理制度，厂区范围内严禁鸣笛；进入厂区低速行驶，行驶速度不得超过15km/h，最大限度减少流动噪声源；

④噪声通过将主要产噪设备破碎筛分设备置于封闭车间内。

运输车辆

加强管理、禁止鸣笛

可行

（4）环境监测计划

本项目属于B1020化学矿开采，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4.2要求，本项目监测计划如下。

表4-12  项目噪声监测计划表

监测时段

监测内容

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

运营期

噪声

项目场界四周

昼间连续等效A声级

1次/季度

按相关规范进行



	
	4、固废产生情况及处理措施

（1）一般固废产生情况

本项目运营期产生的固废主要为雨水收集池及轮胎冲洗泥沙、废机油及生活垃圾。根据现场调查，项目各类机械设备所需柴油均外购，不涉及场内储存。
①初期雨水收集池泥沙

本项目初期雨水产生量为35.71m3，马边彝族自治县雨水主要集中于5~10月，降雨天数按1/3计，即50d左右，废水中的主要污染物为SS，浓度约1000mg/L，则初期雨水收集池的泥沙产生量为1.79t/a。

②轮胎冲洗池泥沙

本项目轮胎冲洗废水产生量为4.76m3/d，废水中的主要污染物为SS，浓度约1000mg/L，则轮胎冲洗池泥沙年产生量为1.43t/a。

③生活垃圾

本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，则本项目产生的生活垃圾1.5t/a。

（2）危险废物产生情况

①废机油

本项目运营期主要设备共计2台，需要定期补充、更换机油，废机油产生量按每设备每年更换1次机油计，每台设备更换的机油量为120升，每年产生的废机油为0.24m3（密度按0.8kg/L计）、则废机油产生量为0.19t/a。

②废机油桶

本项目运营期主要设备共计2台，需要定期补充、更换机油，废机油桶的产生量为0.005t/a。

③废含油劳保用品

人员运行设备时会穿戴手套，工作服等劳保用品，期间会沾染机油，产生废弃含油劳保用品，产生量为0.1t/a。

项目危险废物产生情况见下表：

表4-13  危险废物鉴别表

序号

废物名称

类别

代码

危险废物名称

危险特性

1

废机油

HW08

900-214-08

车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。

T，I

2
废机油桶
HW08

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。

T，I

3
废含油劳保用品

HW49

900-041-49

含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（如含油抹布、劳保用品）

T，In

（3）治理措施及达标性分析
表4-14  危险废物情况汇总表

序号

废物名称

类别

代码

产生量

产生工序及装置

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废机油桶
HW08

900-249-08

0.1t/a
设备维护保养

矿物油

矿物油

间歇

T，I

暂存于危废暂存间，收集后交由资质单位处理。
2
废机油
HW08

900-214-08

0.19t/a
T，I

暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定。

3
废含油劳保用品

HW49

900-041-49

0.1t/a
T，In

暂存于危废暂存间，收集后交由资质单位处理。
根据现场调查，项目现有固废采取了以下处置措施：

泥沙：根据现场调查初期雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙定期清运至自有的阿罗觉巴磷矿矿区周围道路建设时综合利用。

废机油：根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》，该类固废属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08”其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行处理，根据现场调查，目前建设单位已建设了一间占地面积10m2的危废暂存间，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗、防腐、防泄漏。
废机油桶：根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-214-08”含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行处理，根据现场调查，目前建设单位已建设了一间占地面积10m2的危废暂存间，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗、防腐、防泄漏，暂存于危废暂存间后交由资质单位处置。

废含油劳保用品：根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废含油劳保用品属于“HW49其他废物”中的“900-041-49”含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（如含油抹布、劳保用品），暂存于危废暂存间后交由资质单位处置。
生活垃圾：交由环卫部门进行处理。
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图4-6  危废暂存间现状图
（4）治理措施可行性分析

针对泥沙，现有泥沙转运至阿罗觉巴磷矿矿区道路建设，去向明确，该处理措施可行。

针对废机油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于HW08中的900-214-08，属于危废。需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行处置，同时需交由有资质单位处置。因此，现有废机油桶处置方式满足要求，但项目危险废物暂存间存在有非危废堆存以及危废堆存不规范的问题，需要进行整改，加强管理。

针对废机油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于HW08中的900-249-08，属于危废。需暂存于危废暂存间后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定，如实填报排污许可，该处理措施可行，但项目危险废物暂存间存在非危废堆存以及危废堆存不规范的问题，需要进行整改，加强管理。
针对废劳保用品废含油劳保用品，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废含油劳保用品属于“HW49其他废物”中的“900-041-49”含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（如含油抹布、劳保用品），暂存于危废暂存间后交由资质单位处置，该处理措施可行，但项目危险废物暂存间存在有非危废堆存以及危废堆存不规范的问题，需要进行整改，加强管理。

生活垃圾去向明确，因此不需要整改。

（5）整改措施

目前采取的固废治理措施可行，不需要整改。
表4-15  项目固废产生及整改要求汇总

产污点

污染物

现有措施及排放

现状措施是否可行

整改要求

整改后措施是否可行

雨水收集池及轮胎冲洗池

泥沙

定期清掏后转运至阿罗觉巴磷矿矿区道路建设时综合利用

可行

不需要整改

/

生产区

废机油

暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定。

可行

堆存规范，加强管理
/

废机油桶
暂存于危废暂存间，危废暂存间建设符合要求，交由资质单位处置

可行
/

废含油劳保用品
可行
/

生活区

生活垃圾

收集后交由环卫部门进行处理

可行

不需要整改

/

（5）危险废物贮存其他要求

评价要求应在投产前与相应的危废处置单位签订外委处置的协议。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行暂存、管理等，危险废物应集中分区、分类堆放在危废贮存库内，装载危险废物的容积必须完好无损、满足强度要求，并粘贴危险废物标签，贮存场按要求采取“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏）措施。危险废物的外送应按照《固体废物环境污染防治法》第五十一条规定，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。
项目危险废物包装、贮存设施的设计、运行应按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求执行。

本项目危险废物贮存场所具体防治措施如下：

①危险废物贮存设施应做好“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏），明确防渗措施和渗漏收集措施；

②做好对危废贮存库的通风换气措施，危废贮存库及周围设截流沟和挡墙等阻隔设施；
③危废贮存库应设置完善的防风、防雨防渗漏和截流等措施。

同时本次评价要求，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中所提出的危险废物贮存设施进行管理：

1）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；

2）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；

3）堆放间内应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放；

4）须做好危险废物情况的记录，记录上须明确危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期和接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗；

5）必须定期对所贮存的危险废物包装容积及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

6）危险废物贮存设施必须按照规定设置警示标志；

7）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

8）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

9）按照国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测；

10）由于项目危废种类较多，评价要求建设单位应按照危废种类进行分区，设置过道、挡板、隔墙等方式隔离；

11）危废贮存库内应设置围堰，围堰容积不得存在缺口，不得低于危险废物泄漏时的收集容积要求；

12）按废物名称，分类收集、分别记录；
13）危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；
5、地下水环境

根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目对应地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。根据导则要求无需进行地下水评价，本次环评只进行一般性分析。

危废暂存间依托厂区原有危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗、防腐、防泄漏，同时危废暂存间内设置围堰。可从污染源头和途径上减少危险废物的泄漏。
本项目未取用地下水，也不向地下排水。项目废水主要为生产过程中产生的含泥沙废水，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品。本项目通过分区防渗处理后，防渗措施满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废液或物料泄漏渗漏入地下水，正常情况下不会对地下水环境造成不利影响。

为防止项目运行产生的废水及可能存在的危险物质下渗污染地下水，环评要求本项目厂区设置分区防渗措施，具体如下表所示：
表4-16  项目地下水防渗分区表
序号

名称

分区类别

防渗要求

备注

1

生产车间

一般防渗区

夯实地面

本项目已建
2

各类池体

一般防渗区

采用一般地面硬化

依托

3

危废暂存间

依托原厂区危废暂存间

已采取重点防渗
危废暂存间依托厂区原有危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗、防腐、防泄漏，同时危废暂存间内设置围堰，无需进行整改。
6、土壤环境影响和保护措施

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目作为碎石加工项目，不属于该附录中的内容，划分为Ⅳ类项目，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目的环境风险进行分析、预测和评估，并提出环境风险预防、控制、减缓措施。

（1）环境风险识别

1）生产系统风险识别

防火识别：本项目所用机械能源均为电，机器操作不当或电路老化均可能发生电气火灾。

生产设施风险识别：本项目破碎机、振动筛等机械加工设备的使用中，操作不当也容易产生机械伤害事故。

2）物质风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018），本项目在运营过程中未涉及危险化学品，因此本项目不存在重大危险源。

项目在生产过程中将会产生废矿物油（机油）等危废，根据《危险货物品名表》（GB12268-2012）以及《国家危险废物名录（2025年版）》中查阅以上固废属于危险废物，因此项目的生产活动过程中存在一定的风险。
表4-17  机油的理化性质及危险特性表

标

识

中文名

机油；润滑油

英文名

lubricating oil；Lube oil

危险货物编号

分子式

分子量

230～500

UN编号

CAS编号

危险类别

理

化

性

质

性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

熔点（℃）

临界压力（Mpa）

沸点（℃）

相对密度（水＝1）

＜1

饱和蒸汽压（kpa）

相对密度（空气＝1）

临界温度（℃）

燃烧热（KJ·mol-1）

溶解性

不溶于水

燃

烧

爆

炸

危

险

性

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限（％）

无资料

最小点火能（MJ）

引燃温度（℃）

248

最大爆炸压力（Mpa）

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

禁忌物

稳定性

稳定

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

聚合危害

不聚合

毒性及健康危害

急性毒性

LD50（mg/kg，大鼠经口）

无资料

LC50（mg/kg）

无资料

健康危害

车间卫生标准

侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

急

救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

防

护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

机油不在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所规定的危险化学品临界量进行判定。
表4-18  《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）临界量判别表

功能单元

名称

危险性类别

临界量

实际贮存量

Pi

润滑油

（废）机油

油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）

2500t

0.19t

0.000076

合计

Σpi=0.000076

从表4-19可以看出，本项目危险物质未超出《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所规定的危险化学品临界量，且∑qi/Qi<1。

（2）风险防范措施

①风险防范措施

加强设备管理，定期检修，保障设备正常运行；

定期清理沉淀池内污泥，并定期检查其功能性，降低废水对环境的污染。同时应做好大暴雨天气沉淀池的防雨措施，避免废水外溢造成环境污染；

原矿堆场不宜堆放过高，应及时清运破碎的产品、加强管理、清气巡查，避免堆场垮塌风险。

②风险应急措施

企业应成立应急救援指挥小组。负责制定事故应急预案、检查和督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

加强职工岗位培训，制定事故应急演习手册。

发生事故后应及时通知相关部门（安全、环保等），针对事故类型采取合理的处置措施。

综上所述，只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低。

③安全色、安全标记措施

安全色、安全标志均应符合国家有关标准的规定，安全标志应设在醒目与安全有关的地方，除临时安装标志外，不得设置在移动物体上。

④安全教育与培训措施

本项目应对员工坚持实施“继续教育”，使员工了解和熟悉本行业的安全技术知识。通过继续教育，不断提高员工的综合素质，增强安全意识。重视以人为本，是企业经营工作实现本质安全的重要措施。

⑤应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

A.确定救援组织、队伍和联络方式。

B.制定事故类型、队伍和联络方式。

C.配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

D.岗位培训和演习，设置事故应急演习手册及报告、记录和评估。

E.制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

F.当出现非正常工作时，粉尘超标的情况下，应及时上报维修，必要时要停产检修，及时通知周围农户。确保污染事故发生时，对周围环境的影响降到最低程度。并承担相应的污染事故责任

综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告中提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可防控。
表4-19  建设项目环境风险分析内容表

建设项目名称

马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程

建设地点

四川省

乐山市

马边彝族自治县

烟峰镇大风顶村1组

地理坐标

经度

103°23′58.7174″

纬度

28°40′17.8185″

主要危险物

质及分布

废机油

环境影响途径及危害后果

（1）机油用于机修、设备维护，泄漏或燃烧会对大气环境、水环境、土壤环境造成污染

风险防范

措施等

①禁止在厂区储存油料、进行车辆维修活动，加强设备管理；

②加强设备管理，定期检修，保障设备正常运行；

③定期清理沉淀池内污泥，并定期检查其功能性，降低废水对环境的污染；

④同时应做好大暴雨天气沉淀池的防雨措施，避免废水外溢造成环境污染；

⑤原矿堆场不宜堆放过高，应及时清运产品、加强管理、清气巡查，避免堆砂场垮塌风险。维护，确保各项环保设施的正常运行，使得污染物达标排放。

填表说明

无

8、需整改的环保措施汇总
表4-20  需整改的环保措施汇总表

污染物

整改措施

是否可行

废水

雨水

修建截洪沟
可行

废气

原料卸料粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘
可行

堆场粉尘
厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘

可行
原料转运及原料仓进料粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置
可行

输送带输送粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭
可行

破碎筛分粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘
可行

固废

废机油

暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定。

可行

废机油桶
暂存于危废暂存间，交由资质单位处置。

可行

废含油劳保用品
可行

9、项目环境治理投资估算：

本项目建设总投资100万元，项目环保投资预计为51.5万元，占项目总投资的51.5%，项目环保设施及投资详见表4-21。
表4-21  项目环保投资一览表  单位：万元

污染源

污染源

治理措施

投资

备注

废水

治理

营运期
轮胎冲洗废水

经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后循环使用

/

依托

初期雨水

修建截洪沟，初期雨水经35m3的三级初期雨水沉淀池收集后回用于生产

/

依托

厂区地面冲洗废水

经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗
/

依托

废气

治理

原料卸料

粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘

5.5

新增
堆场粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘

5.5

新增

原料转运及原料仓进料粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置

10.0

新增
输送带

输送粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭

6.0
新增
破碎筛分

粉尘

厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘
15.0

新增

道路扬尘

厂区内运输道路已硬化，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置（另一侧为堡坎）

/

已建

噪声

治理

设备噪声

基础减震、厂房隔声、夜间不生产、合理布置施工平面、距离衰减等，生产线厂房封闭

/

已建+新增

运输车辆

加强管理、限制车速、禁止鸣笛

/

已建

固废

治理

雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙

雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙定期清掏后综合利用于矿山周围道路下建设

/

已建

废机油

暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定

/

依托

生活垃圾

经分类收集后与生活垃圾一同交由环卫部门处理

/

已建

废含油劳保用品、废机油桶

暂存于危废暂存间，收集后交由资质单位回收处理。

2.0

依托

环境

风险

环境风险管理措施、应急预案等

2.0

新增

整改

投资

完善厂区截洪沟的建设

5.5

新增

厂区除车辆进出口外全封闭

计入粉

尘治理
在卸料、产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘

/

原料堆棚至原料仓之间设置封闭的转运通道，并在转运通道内四周设置喷雾抑尘装置

/

在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘

/

规范危废暂存间的使用，禁止不属于危废的物料或固废存在与项目产生的危废混合存放

/

/

合计

51.5




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	地表水

环境
	轮胎冲洗废水
	SS
	经63m3的轮胎冲洗池及18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后回用于厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗，不外排。
	不外排

	
	厂区地面

冲洗废水
	
	经18.5m3的沉淀池沉淀后通过抽水泵到涌水处理站（3000t/d）处理后优先进行厂区降尘、轮胎冲洗和厂区地面冲洗，不外排。
	

	
	初期雨水
	SS
	修建截洪沟，初期雨水经35m3的。初期雨水沉淀池收集后回用喷淋。
	

	大气环境
	原料卸料粉尘
	颗粒物
	厂区除车辆进出口外全封闭，在卸料过程中保证不间断喷雾抑尘
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定排放限值要求

	
	堆场粉尘
	颗粒物
	厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘
	

	
	原料转运及原料仓进料粉尘
	颗粒物
	厂区除车辆进出口外全封闭，在产品堆存过程中保证不间断喷雾抑尘
	

	
	输送带输送粉尘
	颗粒物
	厂区除车辆进出口外全封闭，输送带封闭
	

	
	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	厂区除车辆进出口外全封闭，在破碎筛分车间内部设置喷淋装置（每个喷头间距不大于3m），保证作业时不间断喷雾抑尘
	

	
	道路扬尘
	颗粒物
	厂区内运输，道路靠近厂外道路一侧设置有喷雾抑尘装置。
	

	声环境
	生产车间
	设备

噪声
	基础减震、厂房隔声、夜间不生产、合理布置施工平面、距离衰减等，生产线厂房封闭。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	运输车辆
	车辆

噪声
	加强管理、限制车速、禁止鸣笛
	

	固体废物
	雨水收集池及轮胎冲洗池泥沙定期清掏后综合利用于矿山周围道路建设；废机油暂存于危废暂存间，收集后回用于机械润滑，严格遵循危险废物自行利用相关规定；废机油桶暂和废含油劳保用品存于危废暂存间，交由资质单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门进行处理。

	电磁辐射
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	整个生产车间为一般防渗区，已采取防渗混凝土进行防渗，依托的废水收集池和危废暂存间已采取相应防渗措施，无需整改。

	生态保

护措施
	目前施工期已完成，未对周边环境造成生态影响。

	环境风险防范措施
	机油使用风险控制:禁止在厂区储存油料、进行车辆维修活动，加强设备管理。

设备使用风险控制：加强设备管理，定期检修，保障设备正常运行。
废水事故排放：定期清理沉淀池内污泥，并定期检查其功能性，降低废水对环境的污染，同时应做好大暴雨天气沉淀池的防雨措施，避免废水外溢造成环境污染。
事故防范措施：原矿堆场不宜堆放过高，应及时清运产品、加强管理、清气巡查，避免堆砂场垮塌风险。企业应成立应急救援指挥小组。负责制定事故应急预案、检查和督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

	其他环境管理要求
	/


六、结论
	评价认为，马边鑫丰源矿业有限责任公司投资建设的“马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿二号井破碎筛分系统工程”符合国家产业政策，选址合理；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目选址与总图布置合理，采用的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染达标排放，并严格执行“三同时”制度，在落实本环评报告表中提出的各项环保治理措施并确保环保设施正常运转的前提下，排放的污染物能够实现达标排放，不会改变环评区域现有环境功能。从环保的角度出发，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0.092t/a
	/
	/
	5.709t/a
	/
	5.801t/a
	+5.709t/a

	
	SO₂
	1.386t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	
	CO
	0.247t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	
	NOx
	0.439t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	0

	废水
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	1.87t/a
	21.9t/a
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	0.28t/a
	1.095t/a
	/
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	/
	0.219t/a
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	初期雨水收集池泥沙
	/
	/
	/
	1.79t/a
	/
	1.79t/a
	+1.79t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	轮胎冲洗池泥沙
	/
	/
	/
	1.43t/a
	/
	1.43t/a
	+1.43t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.19t/a
	/
	0.19t/a
	+0.19t/a

	
	废含油劳保用品
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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