

乐西高速马边至昭觉段S1-3标
临时用地项目土地复垦情况报告

一、基本情况
乐西高速马边至昭觉段S1-3标临时用地项目位于马边彝族自治县苏坝镇袁家溪村1组、3组、4组，占集体农用地9.6705公顷[包含：耕地0.7958公顷（永久基本农田0.6161公顷）、非耕地8.8747公顷（林地7.8950公顷、茶园0.7545公顷、农村道路0.2252公顷）]，建设用地1.9051公顷，未利用地0.3228公顷，共计11.8984公顷，用于项目临时驻地、民工临时驻地、拌合站及施工便道等。
二、复垦情况
1.地块一 7号弃土场
原地类包括水田0.2128公顷，旱地0.1387公顷，乔木林地3.2815公顷，其他林地0.0058公顷，公路用地0.0657公顷，裸土地0.1657公顷，共占地3.8643公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
2.地块二 项目部驻地
原地类包括水田0.2270公顷，旱地0.0093公顷，农村宅基地0.0226公顷，公路用地0.3675公顷，农村道路0.0309公顷，共占地0.6573公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
3.地块三 流水溪弃土场
原地类包括旱地0.2080公顷，茶园0.7466公顷，乔木林地0.1110公顷，竹林地0.7428公顷，灌木林地0.2674公顷，公路用地0.3708公顷，农村道路0.0127公顷，共占地2.4592公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
4.地块四 瓦居隧道便道
原地类包括乔木林地0.0051公顷，竹林地0.4220公顷，河流水面0.0083公顷，共占地0.4353公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
5.地块五 二毛牛2号大桥便道-1
原地类包括乔木林地0.2248公顷。按复垦方案复垦为乔木林地。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
6.地块六 二毛牛2号大桥便道-2
原地类为乔木林地0.8278公顷，河流水面0.0570公顷，共占地0.9935公顷。按复垦方案复垦为旱地、乔木林地。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
7.地块七 新建便道-1
原地类包括乔木林地0.0441公顷，农村道路0.0079公顷，共占地0.0520公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
8.地块八 桥梁二队驻地
原地类包括茶园0.0079公顷，乔木林地0.0954公顷，公路用地0.1509公顷，农村道路0.1012公顷，共占地0.3554公顷。按复垦方案复垦为旱地、乔木林地。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
9.地块九 新建便道-2
项目原地类包括乔木林地0.0368公顷，公路用地0.0488公顷，农村道路0.0725公顷，共占地0.1581公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
10.地块十 新建便道-3
项目原地类包括乔木林地0.0127公顷，竹林地0.0044公顷，公路用地0.0632公顷，共占地0.0759公顷。按复垦方案复垦为乔木林地。实际复垦为乔木林地0.0759公顷。现状如下：
[image: ]
11.地块十一 1号钢筋场
项目原地类包括乔木林地1.3154公顷，竹林地0.0100公顷，其他林地0.0607公顷，公路用地0.7069公顷，河流水面0.0673公顷，共占地2.1603公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
12.地块十二 11号弃土场
项目原地类包括乔木林地0.3826公顷，其他林地0.0550公顷，河流水面0.0246公顷，共占地0.4622公顷。现已全部完成复垦，现状如下：
[image: ]
乐西高速马边至昭觉段S1-3标临时用地复垦义务人为四川公路桥梁建设集团有限公司乐西高速S1-3标项目经理部，土地复垦工程于2024年11月开工，2025年11月完工，总投资约272万元，实际复垦面积为11.8983公顷，复垦率为100%。
三、配套水利与田间道路情况
1.项目区共新建Ⅱ类排水沟3条，共计350m。
表1 排水沟设计流量计算表
	临时用地类型
	渠道名称
	径流系数K
	集水面积F(hm2)
	暴雨强度I(mm/min))
	设计流量Q(m3/s)

	地块一（7#弃土场）
	1#新建排水沟
	0.5
	0.443
	1.2
	0.07

	地块三（流水溪弃土场）
	2#新建排水沟
	0.5
	0.7697
	1.2
	0.13

	地块十一（11#弃土场）
	3#新建排水沟
	0.5
	0.6523
	1.2
	0.11


排水沟实际建设情况如下：
（1）7#弃土场排水沟
[image: ]
（2）流水溪弃土场排水沟
[image: ]
（3）11#弃土场排水沟
[image: ]
2.根据项目区实际情况，共设置联系田块之间用于田间生产作业的道路，主要为人工田间作业和收获农产品服务，规格为1.0m宽C25砼路面。新建1.0m宽C25砼生产路5条，共计650m。
田间道路实际建设情况如下：
[image: ]
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四、验收情况
[bookmark: _GoBack]乐西高速S1-3标项目经理部于2025年10月30日提出复垦验收书面申请，我局于11月12日组织农业农村局、林业局、苏坝镇人民政府以及村委会等相关工作人员对该临时用地涉及的多个地块进行现场复垦验收，通过现场踏勘、查阅土地复垦方案，验收小组认为该临时用地复垦地类与土地复垦方案一致，其复垦土地达到可供利用状态，配套建设排水渠、田间道路，符合验收标准，一致同意通过验收。


马边彝族自治县自然资源局
                                 2025年12月16日
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