乐山市马边生态环境局关于马边盛丰混凝土搅拌站建设项目

 环境影响评价文件拟作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对马边盛丰混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表拟作出审批决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2026年1月23日-2026年1月29日（共5个工作日）。

联系电话：0833－4520700 

传 真：0833－4520700 

地 址：马边彝族自治县民建镇鄢家巷安置小区1号楼A、B区3F

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准建设项目的情况：

（一）项目名称：马边盛丰混凝土搅拌站建设项目 

（二）建设地点：四川省乐山市马边彝族自治县劳动镇先锋村5组

（三）建设单位：马边盛丰混凝土有限公司
（四）环评文件编制单位：乐山市四维环保科技有限责任公司

（五）项目概况：本项目总用地面积10638.78m²（15.96亩），新建设备及砂石成品料封装总建筑面积9395.28m²，综合办公楼（利旧）建筑面积1712.51 m²；新购置安装两条HZS120×8预拌商品混凝土、砂浆生产线，配备八个粉料筒仓、八套脉冲除尘收集器和一套废浆再生利用环保设备。设计年产预拌商品混凝土31万立方米、湿拌砂浆3万立方米。项目总投资2500万元，其中环保投资317万元，约占总投资的12.68%。  
（六）主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期环境保护措施

（1）废气：主要是施工扬尘、施工机械尾气等。

严格执行《四川省扬尘污染防治条例》《乐山市扬尘污染防治条例》的相关要求，落实“六必须”、“六不准”、“六个百分百”规定，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；施工工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、出入车辆百分百冲洗、施工现场地面百分百硬化、土方开挖百分百湿法作业、渣土车辆百分百密闭运输，做到规范管理，文明施工。场地内道路应硬化，并加强清扫、洒水；场地出入口设置清洗槽，驶出场地车辆必须将车轮泥沙清洗干净；建筑垃圾、弃土运输车辆应加蓬盖，并不得超载，以防止垃圾、土石沿途洒落，遭碾压产生扬尘；

运输车辆不得超速行驶，防止带起更多扬尘。采用湿法作业，以降低扬尘产生量。同时在保证施工机械达标排放的情况下，进一步加强施工设备的维护保养，以降低尾气对环境的而影响。

（2）废水：施工期产生的废水主要包括工地生活污水和施工场地废水等。

生活污水在劳动镇城镇污水管网铺设完毕前转运至劳动镇污水处理厂，待建成后接入。设置沉淀池，施工场地废水经沉淀处理后循环用于洒水降尘和车辆冲洗，不外排。

噪声：主要包括各种建筑机械噪声、设备安装噪声和运输车辆噪声等。

严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关规定，选用低噪设备，并采取有效的降噪措施，如对强噪声设备采取隔声、隔振或消声措施；优化施工总平面图，结合周边环境敏感点分布情况，合理安排施工机械安放位置，将主要高噪声的作业点置于远离周边各声学环境敏感点处，以充分利用施工场地的距离衰减缓解噪声污染；合理安排施工工序，尽量缩短施工周期；合理安排施工时间，禁止午间（12:00至14:00）、夜间（22:00至次日06:00）施工，减小噪声对项目周边及车辆运输沿线的影响；文明施工，各种建筑材料及工具在使用、装卸过程中，尽可能地轻拿轻放，以降低相互碰撞产生噪声；注意日常对施工设备的维护、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，减少非正常情况下的强噪声排放；尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；合理安排原材料及建筑弃渣等运输路线，尽量避免经过城市建成区、学校和集中住宅区等环境敏感点。

（4）固废：主要为基础施工时产生的土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

土石方用作填筑设备基础、厂区内绿化用土等，基本做到土石方平衡，无弃土产生。建筑垃圾分别收集堆放于指定地点，将可回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理；不能回收利用的，堆放达一定量时清运到指定的建筑垃圾场处理。生活垃圾定期收集后交由当地环卫部门统一处理。

 2、运营期环境保护措施

（1）废气：营运期产生的废气主要为堆场扬尘、输送粉尘、筒仓呼吸口粉尘、搅拌粉尘、道路粉尘、给料粉尘、食堂油烟等。

做到进出场道路硬化、定期清扫并采用洒水降尘措施以降低道路扬尘。厂区出口处设置洗车机，对出厂车辆车身底盘和轮胎进行冲洗，避免带泥上路。配套建设厂区门禁系统和电子台账，运输车辆采用国六及以上排放标准的载货车辆或新能源汽车，厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或新能源机械。项目原料堆场采取封闭措施（除进出口外），并在厂房顶部设喷雾抑尘装置。项目输送带、搅拌机、进料斗设置于封闭车间内，输送带两端、搅拌机投料口、屋顶设置喷雾降尘设施。筒仓呼吸口粉尘根据《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）中相关要求，经筒仓配备的振动式仓顶除尘器处理后排放。食堂设置油烟净化装置（油烟净化率不得小于75%），风量为5000m3/h，对油烟进行处理后经管道引至楼顶排放。

废水：主要为搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、地面冲洗废水、轮胎冲洗废水、初期雨水、生活污水等。
生活污水在劳动镇城镇污水管网铺设完毕前转运至劳动镇污水处理厂，预留生活污水排放口，后期待劳动镇城镇污水管网铺设完毕后排入市政管网。设置废水收集池，搅拌机清洗废水经管沟收集至砂石分离系统，分离后的废水进入废水收集池经废浆再生利用系统改性后回用于商品混凝土生产线，不外排。设置废水收集池，罐车冲洗废水废水、地面清洗废水经管沟收集至砂石分离系统，分离后的废水进入废水收集池经废浆再生利用系统改性后回用于商品混凝土生产线，不外排。轮胎冲洗产生的冲洗废水在配套建设的沉淀池（5m3）中沉淀后循环使用，定期清掏底泥，废水不外排。实施雨污分流，在厂区内垵合理地面坡度设置雨水沟，在厂区东北侧低洼处设置雨水收集池1座。初期雨水经厂区内的雨水沟+初期雨水收集池（170m3）处理后回用于厂区生产用水。初期雨水收集池设置切换阀门，收集初期雨水通过
噪声：本项目噪声源为各类机械设备等产生的噪声以及进出厂车辆产生的交通噪声等。

合理平面布局，尽量将高噪声设备布置在远离敏感目标的区域；选用低噪声设备，主要机械设备设置减震垫等措施，降低振动噪声；设备均布置在全封闭厂房内，利用厂房隔声；加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； 厂区四周加强绿化（尤其是靠近敏感点一侧，建议种植株型高大、生长快的绿植，如小叶榕等），利用绿化带进行吸声，达到降噪的目的。合理安排运输时间；合理安排运输路线，不得随意更改运输路线；加强运输车辆管理：强化行车管理制度，严禁超载，设置降噪标准，严禁随意鸣笛；控制车速：厂区内及途径敏感点时应低速行驶，行驶速度不得超过15km/h，最大限度减少流动噪声源；加强运输人员的宣传教育，途径居民居住区时，减速慢行，禁止鸣笛，减轻噪声对居民生活造成的影响。运输道路沿线加强绿化。同时建设单位应与运输道路沿线住户保持良好沟通。

固废：主要为仓顶除尘器收集粉尘、实验室弃块、砂石分离系统分离出的砂石、废机油和生活垃圾等。

定期清理仓顶除尘器中的粉尘，收集后回用于生产。实验室弃块如泥沙、水泥块等，收集后回用于厂区混凝土生产线使用。生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。砂石分离系统分离出的砂石收集后回用于厂区混凝土生产线使用。废机油桶装收集后暂存于厂区设置的危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理。

（七）项目应取得相关部门的批复意见。

