
	


马边彝族自治县2024年二季度县城
集中式生活饮用水水源地水质状况

一、监测情况
2024年4月，四川中和环境检测技术有限公司对县城区集中式生活饮用水源地-高石头沟饮用水源地水质现状进行了监测，于4月7日采样，水源地属河流型水源地。
（一）监测点位
河流型水源地在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面。河流采样深度为水面下0.5米处。
（二）监测项目
监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）共61项。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类标准和表2、表3对应的标准限值进行评价。评价方法采用《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
2024年二季度马边县城集中式饮用水水源水质状况
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备注：
1、集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。
2、集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。
