附件

一、采购需求

（一）水泵主要技术要求及配置

▲1、启动方式应具备以下三种方式：感应式磁控启动、一键式电启动、手拉启动；
2、保护系统：应具有超速、过热、无水三重保护系统；

3、数字直流点火器应与过流保护器集成一体；

▲4、冷却方式：应为闭路循环、强制水冷；

▲5、水泵结构：应为双级铝合金叶轮离心泵；
▲6、最大射程：≥33 m；

▲7、最大流量：≥5 L/s；
8、最大扬程：≥200米，最大压力≥2.0 Mpa；
9、最大吸深：≥6m，单台平地输水距离：≥3000米；

▲10、整机净质量：≤12 Kg；
11、发电电压：12V-15V,应具有充电功能；
▲12、显示系统：应具备工作压力显示、发动机转速显示、发动机累计工作时间显示；

▲13、工作性能：应能持续运转不少于48小时；

▲14、运转测试：泵在横向、纵向倾斜45°的条件下，在额定工况下应能各连续运转不少于1小时，应能正常工作；

15、燃油油箱、外挂油箱：容积≥12L；带自动透气阀（无需再用手动拧开透气阀）；带油压表，可实时观察油箱内部油量；独立加油口，可实现不停机加油。

▲16、外形尺寸：长≤430mm，宽≤300mm，高≤170mm；

17、外观要求：采用全方位加强保护框架，有效保护内置的引擎和重要部件受损，防腐、防刮伤。所有铸件表面没有明显结疤、气泡、砂眼。应具有减震支撑结构。
18、水泵进水口尺寸：应同时具备φ38mm及φ50mm接口；
19、水泵可实现无限制串联和并联；
20、每台水泵配置包含但不仅限于：水泵主机1台、启动电源1个、引水泵1个、油箱1个、油管1根、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1把、二分水器1个、吸水管长度≥3米1根、吸水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接口1个、50加长内外丝1个、40、50密封圈各1个、20-40-30消防水带150米（5条）、多功能水带拉环1个、水泵背包1个、油箱背包1个、附件背包1个。

*带▲的技术参数提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告佐证。
（二）启动电源要求

1、满电压：≥14.5V；
2、电池放电电流：≥80A

3、电池容量:≥2500mah

4、启动电源：应具有过流、过放、过压三重保护，可以反复充电，无指示灯（无电损），充放电接口一体化，耐低温，启动次数≥60次（满容量）；
▲5、电源质量≤500g，电源尾部应具有磁启动源/装置。

*带▲的技术参数提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告佐证。
（三）水带技术要求

1、工作压力≥2Mpa；

2、爆破压力≥5.8Mpa；

3、长度≥30米；

4、口径：40mm（±2mm）；

5、配置要求：水带两端需配置内涨式森林通用φ40快速接口。

（四）多能水带拉环技术要求

▲1、水带拉环重量：≥295g；

▲2、水带拉环最短内径：1#≥50mm,2#≤72mm；

▲3、水带拉环耐腐蚀性能：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求； 

▲4、工作负荷≥12KN；

5、至少应具备以下功能：

a、固定水带

b、破碎玻璃

C、松、紧水带快速接头（水带扳手功能）

d、拖拉功能

e、搬运水带

f、空呼阀门扳手等

*带▲的技术参数提供省级特种安全检验中心的检验报告佐证，提供多功能水带拉环样品一个。

（五）水泵、油箱、附件背包技术要求

颜色：红色；

背部：具有加厚舒适垫；

材料：≥800D以上的防水、防油牛津布；

正面具有：粘贴作战队伍信息标识的魔术贴；

水泵背包内部应设有耐高温铝箔（防止消音器高温烫坏背包）；

油箱背包正面应印刷水泵燃油配油比例明细表。

评审原则
(一)本项目超过2家及以上供应商参与，将以最终符合本项目要求且报价最低的供应商为自主采购成交供应商；

(二)若本项目参与供应商仅有1家，将文件递交后直接进入谈判程序，若满足业主单位要求则可成交；

（三）参与本次项目供应商不足1家，则本次自主采购失败，将另寻时间再次组织实施采购；

（四）未满足业主单位项目需求或者报价高于项目金额或最高控制价，则本次自主采购失败。

三、商务要求（实质性要求）

（一）付款方式：上报审核通过后按合同支付。
（二）供货时间：合同签订后30日内。
（三）验收标准和方式：本项目采购人严格执行政府采购相关法律法规以及《乐山市财政局关于印发<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2018〕16号）》的要求进行验收。



