附件：

马边珙桐低海拔繁育和种质资源库建设项目

智能温室大棚采购需求

一、采购要求（实质性要求）：
（一）符合温室大棚制作销售资质。
（二）报价资料要求：报价表、技术方案含图纸等。
二、技术要求参数（实质性要求）
（一）布局要求：

1.设置规格：方案一，按照主体18*10米，植物普通培养室6米*10米（两个开间），功能性试验区室6米*2.5米）；方案二，按照主体15*10米，设置规格为：植物普通培养室6米*10米（两个开间），功能性试验区室3米*2.5米（四个开间）。

2.功能区划分：玻璃温室设置两间植物普通培养室和四间功能性试验区室。（方案一和方案二功能区划一致）

3.布局划分：两间植物普通培养室位于玻璃温室西南方，门开口方向为东南方向靠围墙；四间功能性试验区室位于玻璃温室东北方，门开口方向为东北方向。风机方向朝向（西北方向）树林一侧。围墙一侧植物普通培养室入口人行道需保留1.5米宽度，风机出风口离开遮挡物（如墙体和土坡）需保留2米以上。
（二）技术要求：

1.控温要求：（不停电情况下）
（1）培育室极端高温天气，室内温度不高于30±3℃，极端低温天气室内温度高于15±3℃。温室内温度能保证植物适宜生长，防止对栽培植物的冻害和热害。
（2）功能性试验区室能够严格恒温控制在18℃至33℃区间的任一温度，温度波动范围为±3℃。
2.湿度控制要求：
冬季室内湿度50%-80%之间，不得高于80%。
3. 补光系统要求：
（1）培育室补光系统，黑夜补光系统全开时植物叶面光照强度大于4000 Lux，保证植物正常生长和光周期调节。补光系统不能影响自然光照射到室内地面，遮蔽度不超过10%。
（2）功能性试验区室补光系统，黑夜补光系统全开时植物叶面光照强度大于6000 Lux，保证植物正常生长和光周期调节，并满足特定光处理实验的进行。补光系统不能影响自然光照射到室内地面，遮蔽度不超过10%。
4.温室整体系统及其附属系统满负荷，能耗荷载低于50KW。夏季使用能耗低于35KW，冬季使用能耗低于30KW.
5.灌溉系统使用顶置喷灌系统，喷灌喷头为独立开关控制，防止局部水淹或灌溉覆盖度不足造成局部干旱。
6.供水和排水体系完善且合理。
7.非功能性照明系统完善且合理。
（三）温室功能升级预留端口要求：
1.在每个育苗室预留8个特殊光谱接口,在每个功能试验区室预留4个特殊光谱接口。并需在中控系统箱内设置独立区室的时控装置。特殊光谱端口线路完整布置。
2.四个功能试验区分别预留温度、光照监、二氧化碳浓度监测设备接口，用于后期温度和光照、二氧化碳浓度监测设备接入。中控系统箱内设置独立区室的开关装置。完成全部的线路布置。
3.四个功能试验区预留二氧化碳设备通气设备接口，布置好管线用于后期加装二氧化碳补充设备的加装。
4.温室外预留二氧化碳补充设备安装基座，方便二氧化补充设备的加装。
5.水窖必须安装浮球水位自动控制装置，并留一套给基地作为损坏时更换。
6.水窖做好防渣土掉入处理，防止水循环系统堵塞。
7.预留接口不影响其他设备正常运行和参观美观度。

（四）补充：承建方需提供详细工程图纸，并提供详细的设备布置图，以及设备参数。并且承建方须提供前期土建需求和土建指导设计图。 


