附件

一、采购要求（实质性要求）：
1.符合光伏储能的销售资质。
2.供电设备具备符合全套安装资质（及公司委托书）。符合工程建设业务，发电技术服务，普通机械设配安装服务，建筑材料销售，光伏发电设备及元件销售，合同能源管理，建筑工程设计，供电业务等。有建筑业企业资质证书，安全生产许可证，承装电力设备许可证。
3.技术要求：
（1）储电：
储能电池：10KW离网储能逆变器一个，20KWH磷酸铁锂电池组件，室内储能电池柜一个，1000W2180WH应急移动电源2个。
（2）屋顶防水与加固安装：
屋顶彩钢瓦防水：采用彩刚瓦屋面防水（840*1.5mm），面积约150平米（以实际为准）；
钢架加固：材料为骨钢（100*50*2.0mm），不影响原屋顶使用，面积约60平米（以实际为准）；
（3）光伏板安装：含支架约50平米固定安装
隆基光伏550Wp组件，6600W发电
配置光伏支架120米，瓦钩螺丝48个，光伏直流线，低压交流线，防雷接地，配套辅件，光伏安装与储能接线调试。
（4）室内电路安装：
屋内电路布置，安装室内线路，安装调试储电发电设备，保障室内电器设备运行，屋内电路部置，配电箱安装。
4.报价要求：
（1）项目实地情况：该保护点不通公路无电，安装时需自备食物、住宿用品，海拔约1800米，距离马边县城约40公里，通村公路约2公里（大型运输车辆无法通行）、步行小路约3公里（多为上坡路50%以上仅供1人通行宽度需要人工搬运）。
（2）报价最高限价18万元，需包含所有设备费用、施工安装、运输（2次转运）、二次人工或马匹搬运（约3吨）、施工人员保险等，低价中标。
（3）提供详细的报价清单及设备型号参数满足上述技术要求，附设备照片及储能设备销售、光伏安装资质证书。
需要到现场查看的（后附相关现场照片），可提前联系。
二、商务要求（实质性要求）：
（一）付款方式：上报审核通过后按合同支付。
（二）供货时间：合同签订后30日内。
（三）验收标准和方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《乐山市财政局关于印发<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2018〕16号）》的要求进行验收。

项目现场照片[image: 106c5937d8f0913617a4cb1e1a540c7][image: 1728460810584]
[image: IMG_20240927_124111][image: 7172a73d30764740a9543801328d110]
[image: IMG_20240927_103226][image: 9a63e3510ca8aa66b056fb559e013b0]
[bookmark: _GoBack]
- 2 -
- 1 -  
image5.jpeg
“x\u&o'nﬂ

\ S,





image6.jpeg




image1.jpeg




image2.png
15220 HAsmdAiE

| 1400

6320

800 |

|

o808 cists ot cns1s

s00/8o)

w2t
w2t
7120

13420

00 1600

w0921 o515 w2y 33 El





image3.jpeg




image4.jpeg




