附件：
一、服务要求（实质性要求）：

1.服务内容：

（1）四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心视频监控系统设备包含（但不限于）视频存储设备，拼接大屏，各类服务器及相关设备。

（2）保护站引出至前端8处监控区域的电缆、光缆、复合光电缆的巡检及故障处置。

（3）前端各处区域的视频监控设备及线路的故障处置包括但不限于铁塔、热成像摄像机，太阳能供电储能系统，告警扬声器，环境监控摄像机等。

2.技术要求：

（1）维修维护服务分为定期巡检和设备抢修。供应商对本项目指定专业维保人员，相关人员需保证移动电话7×24小时响应，应快速处理各类视频监控故障，并提供运维巡检服务。

（2）供应商应定期对视频监控系统进行巡检，确保系统正常运行，对可能发生的故障做到早发现、早汇报、早处理、早总结。
（3）系统设备出现严重故障因现场检测条件有限，不能现场修复的，由供应商带回维修中心尽快维修，如需要调换配件的，供应商须先征得采购人书面同意才可执行。如因设备损坏无法修复的，在征得采购人书面同意的前提下由供应商负责升级或更换，相关费用由采购人承担。

（4）如涉及3C认证产品的3C认证证书在询价申请文件中可不提供，供应商中选后应在签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。

（5）提供复合光电缆的厂家供货承诺书（加盖厂家鲜章）。
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	工程名称：森林防火及野外视频监控系统维修维护服务项目
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	综合单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拼接大屏维护
	海康
	台
	9
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	2
	视频存储服务器维护
	海康
	台
	2
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	3
	视频管理工作站维护
	海康
	台
	2
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	4
	交换机维护
	华为/华三
	台
	12
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	5
	千兆光模块维护
	华为/华三
	台
	15
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	6
	光收发器维护
	华为/华三
	台
	15
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	7
	摄像机维护
	海康
	台
	30
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	8
	摄像机电源维护
	海康
	台
	30
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	9
	复合光缆（3*6+8芯）
	同森/帝一
	米
	1200
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	10
	Cat.6 网线维护
	同森/帝一
	米
	600
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准

	11
	光纤熔接维护
	/
	芯
	192
	
	
	维修/换件，具体数量以现场实际使用为准
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	注：本项目总价包干，以上清单项及数量数量为暂估值，以实际数量为准，单价包含材料、人工、运输、税金等。


4.报价要求：

（1）项目实地情况：该项目地不通公路、无电，安装时需自备食物、住宿用品，海拔约1800米（高差1000左右，直线距离2000米），距离最近乡驻地12公里、县城约60公里，其中：国道乡道约56公里、4公里为连户路（路面约3米无法使用大型车辆运输）、3公里为上坡山间小道（需人工搬运）。

（2）本项目采用总价包干，项目最高限价6万元，需包含所有设备费用、施工安装、运输、二次搬运、施工人员保险等，总价包干。

需要到现场查看的，可提前联系。

二、商务要求（实质性要求）：

（一）付款方式：上报审核通过后按合同支付。
（二）供货时间：合同签订后30日内。
（三）验收标准和方式：本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《乐山市财政局关于印发<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2018〕16号）》的要求进行验收。
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