附件：
采购需求

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	无人值守
机库
	套
	1
	1、 无人值守机库参数：
1.整机重量：≥55 千克（不包含飞行器）
2.外形尺寸：
舱盖开启：≤长 1800 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米
舱盖闭合：≤长 700 毫米，宽 745 毫米，高 770 毫米
3.输入电压：≥100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz
4.输入功率：≤ 800 瓦
5.工作环境温度-30°C 至 50°C
6.防护等级：≥IP56
7.可收纳无人机数量：≥1 台
8.最大允许降落风速：≥12 米/秒
9.最大运行海拔高度：≥4500 米
10.RTK 基站卫星接收频率同时接收：
GPS：L1 C/A、L2、L5
BeiDou：B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1C
GLONASS：F1、F2
Galileo：E1、E5a、E5b、E6
QZSS：L1、L2、L5
11.RTK 基站定位精准度
水平：≤1 厘米 + 1 ppm（RMS）
垂直：≤2 厘米 + 1 ppm（RMS）
2、 充电性能
1.输出电压：直流≤ 35 伏
2.充电时间：≤27 分钟
3、 空调系统
1.工作电压：直流≤ 48 伏
2.空调类型：压缩机空调
4、 备用电池
1.电池容量：≥12 安时
2.输出电压：≥12 伏
3.电池类型：铅酸蓄电池
4.续航时间：：≥ 4 小时
5、 传感器
1.风速传感器：支持
2.雨量传感器：支持
3.环境温度传感器：支持
4.水浸传感器：支持
5.舱内温度传感器：支持
6.舱内湿度传感器：支持
6、 传感器
1.风速传感器：支持
2.雨量传感器：支持
3.环境温度传感器：支持
4.水浸传感器：支持
5.舱内温度传感器：支持
6.舱内湿度传感器：支持
7、 舱盖监控相机
1.分辨率：≥1920 × 1080
2.视角范围（FOV）：151°
3.补光灯：白光补光
8、 舱内监控相机
1.分辨率：1920 × 1080
2.视角范围（FOV）：≥151°
3.补光灯：白光补光
9、 防雷接口
1.交流电接口：20 千安防护（额定值），满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级
2.以太网接口：10 千安防护（总通流值），满足 EN/IEC 61643-21 的 Category C 保护等级

	2
	内置无人机
	套
	1
	内置无人机：
1.裸机重量：≥1850 克
2.最大起飞重量：≥2090 克
3.尺寸：≥长 370毫米，宽 415 毫米，高 210 毫米（不含桨叶）
4.轴距
对角线轴距：≥490 毫米前电机左右轴距：380 毫米
后电机左右轴距：≥340 毫米前后轴距：340 毫米
5.最大上升速度：≥6 米/秒（普通挡），10米/秒（运动挡）
6.最大下降速度：≥6 米/秒（普通挡），8米/秒（运动挡）
7.最大水平飞行速度（海平面附近无风）
普通挡，开启避障：前飞 ≥15 米/秒，后飞≥ 12 米/秒，侧飞≥ 10 米/秒
运动挡：前飞 ≥21 米/秒，后飞≥ 19 米/秒，侧飞≥ 15 米/秒
8.最大抗风速度：
作业阶段抗风能力：≥12 米/秒
起降阶段抗风能力：≥12 米/秒
9.最大起飞海拔高度：≥6500 米
10.最长飞行时间：≥54 分钟
11.最长悬停时间：≥47 分钟
12.最大作业半径：≥10 公里
13.最大续航里程：≥43 公里
14.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
15.防护等级：≥IP55
16.影像传感器
广角相机:≥ 1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
中长焦相机: ≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800万
长焦相机: ≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
17.红外补光：FOV：5.7°±0.3°
18.激光测距：
正入射量程：≥1800 米（1 HZ） @20%反射率目标
斜入射量程（1:5 斜距）：≥600 米（1 Hz）
盲区：1 米
19.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）
20.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器	

	3
	林业无人值守机库管理云平台

	套
	1
	林业无人值守机库管理云平台
1.支持查看无人机实时状态：经纬度、飞行高度、姿态数据、摄像头朝向等。
2.支持对无人机历史画面进行回放、删除、重点内容标注操作。
3.支持显示无人机实时飞行轨迹功能
▲4.具备机场无人机专属航线生成功能，航线类型包含：瞭望模式、区域监测、面状测绘、带状测绘、航点航线，其中瞭望模式可根据监测范围自动调整无人机飞行高度及云台旋转角度
5.支持规划二维建图任务并分配至指定无人机设备
▲6.支持自动生成二维正射影像图并自动发布瓦片地图服务，地图服务可同时显示于网页端和飞控APP，正射影像图可导出为tiff格式，导出数据坐标系根据当前工程自动设置为WGS84、西安80、北京54、国家2000等坐标系；
7.网页端及飞控APP支持点线面勾绘，APP勾绘数据实时同步至云端
8.网页端工程管理功能，并提供支持WGS84、西安80、北京54、国家2000等坐标系自由设置。
9.无人机实时画面AI人工智能林区烟雾识别，自动记录疑似烟点，并进行短信推送。
10.支持远程控制无人机云台上、下、左、右回中操作
11.支持切换无人机镜头模式、热成像模式、变焦、拍照功能
12.支持无人机机场状态查看，包括：风速、降雨量、局域网状态等
▲13云端拼图完成后，地图服务可同时显示于网页端、移动端APP和飞控APP，其中飞控APP和移动端APP可实现离线加载二维地图成果
14.支持控制远程控制无人机前、后、左、右，拍照录像等进行常规远程手动飞行
15.支持无人值守机库定时任务，并支持林区病虫害自动监测、林业林地变化监测等
16.支持导入tiff格式栅格影像数据作为离线飞行地图，并可单独设置地图透明度；导入数据支持WGS84坐标系，西安80坐标系、北京54坐标系、国家2000坐标系;
17.支持图斑航拍核查功能，提供俯拍及侧拍两种拍摄模式，影像数据与矢量图斑自动关联，并记录拍摄时间、机型等信息并同步至服务端;
18.支持无人机画面一键回传至指挥中心，并可接收指挥中心语音指令，历史视频画面自动存储，便于回放查看;
19.支持导入点、线、面三种类型的shp矢量数据作为飞行参考，其中面类型元素兼容孤岛、空洞、相交等复杂拓扑关系;
▲20.支持规划二维航测建图任务、航点任务、带状测绘任务，任务可根据管理区域自动授权至对应组织
21.飞行任务设置、高程分析：提供测绘任务
重叠度调节、 平面和防地切换、起点和终点调节、航线高程分析、起飞高 度自适应设置功能。
22. 支持无人机值守机库自动生成生成二维、三维等数据，并实时同步到系统进行监测与测绘等。
23.具备上下级组织管理功能，支持新建下级组织，并修改下级组织名称、经纬度坐标、联系人及联系方式等。
24.具备组织管辖区域授权管理功能，可对下级组织指派管辖区域，无人机飞行任务和矢量数据可根据管辖区域自动分配至关联下级组织。
25.支持无人机飞行统计功能，统计内容包括飞行总架次、飞行总里程、飞行总时长、目标点总数等。
▲26.支持实时预览AI识别推理画面，并在实时画面中标注识别结果，提供多种清晰度供选择，包含540P、720P、720P Hight、1080P
27.支持直接导入shape file格式矢量文件并自动生成矢量图层，单次导入矢量元素数据不低于20万，shape file格式矢量文件支持WGS84、国家2000、西安80、北京54等坐标系
▲28.提供以1小时为间隔进行24小时内森林火灾蔓延区域推演，推演因素包含地势、降雨、风速、水源地等因素，推演结果显示至电子沙盘。
29.具备矢量图层自动打包、下发功能，实现移动端APP及飞控端APP自动获取离线加载。
▲30.矢量图层支持“唯一值渲染”、“通用渲染”两种渲染模式，其中“唯一值渲染”可分别对具备相同字段属性的元素统一设置相同渲染颜色，并决定显示或隐藏。
31.支持查看并编辑矢量元素数据，数据结果自动同步至飞控端APP及移动端APP。
32.支持查看、编辑来自于移动端APP及飞控端APP拍摄的图斑照片。
33.具备森林病虫害AI识别功能，实现在无人机航测正射影像图自动标注病虫害枯死木坐标并生成shape file矢量文件。
34.具备林地变化监测AI识别功能，支持指定同一区域不同时间段两组正射影像数据，自动提取林地变化范围，并生成shape file矢量文件。
35.具备工程管理功能，新建工程时可根据业务需求自定义坐标系，系统内置WGS84、国家2000、北京54、西安80四种坐标系
36.具备定时任务设置功能，用户可对无人机机场指定作业内容及作业时间，无人机自动开展飞行任务全程无需人员介入。定时任务重复频率分为按天重复、按周重复以及按月重复3种。
37.无人机机场支持外接边缘计算设备，可实现烟雾识别、山火识别并自动预警。用户可对边缘计算设备权重文件进行远程维护，包括识别类型替换、版本升级、灵敏度调整等。
38.支持扑火指挥调度信息规划，包含：着火点、取水点、火场边界、隔离带等，并实时推送至移动端APP
▲39.支持面积、长度属性自动关联更新功能，当元素图形发生改变后，自动更新对应面积或长度属性，并同步网页端
40.支持设定搜定搜索范围，自动获取周边救援物资、人员等信息
41.支持根据火灾发生时间段进行周边历史影像资料搜索
42.提供森林防火态势感知大屏展示界面，包含三维地图展示、图层控制、烟火预警、无人机自动巡护排班、巡护记录统计展示。
▲43.无人机机场支持外接边缘计算设备，可实现烟雾识别、山火识别并自动预警。用户可对边缘计算设备权重文件进行远程维护，包括识别类型替换、版本升级、灵敏度调整（置信度、重复上报间隔时间）

	4
	动力电池
	颗
	4
	动力电池
1.容量：≥6768 毫安时
2.电压：20伏
3.充电限制电压：≥25伏
4.电池类型：Li-ion 6S
5.化学体系：镍钴锰酸锂
6.能量：≥140 瓦时
7.重量：≥640 克
8.循环次数：≥400 次
9.充电温度范围：5℃ 至 45℃
10.放电倍率：≥4C
11.最大充电功率：≥1.8C
12.支持低温充电
13.支持低温自加热充电

	5
	无人值守机库喊话器
	套
	1
	无人值守机库喊话器
1.重量：≤100 克
2.尺寸：≤长 75 毫米，宽 70 毫米，高 55 毫米
3.最大功率：≥15 瓦
4.最大响度：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）
5.有效广播距离：≥1300 米
6.广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音
7.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
8.防护等级：≥1IP55
9.安装方式：快拆手拧螺丝

	6
	无人值守机库保障服务
	年
	1
	无人值守机库保障服务
1. 含1套无人值守机库1年保险
2. 含1套内置无人机1年保险

	7
	无人值守机库三者保险
	年
	1
	无人值守机库三者保险
含1套无人值守机库1年50万额度的3者险

	8
	无人值守机库安装及部署（含地基及围栏建设）
	套
	1
	无人值守机库地基及围栏建设
地基：
1.设备基础尺寸为1000mm*1000mm*100mm(底座露出地面高度>100mm，需根据周边排水情况确定基础高度)。
2.基础采用C25混凝土浇筑，内配单层双向钢筋4@150mm网片，钢筋保护层>25mm。
3.混凝土原浆压光，平整度要求±4mm，倾斜度<5°。
4.施工后需养护7天。
5.可在混凝土硬化后打孔装入膨胀螺栓或预埋螺栓，使用M10螺栓锁固机场。
6.防雷接地材料均为镀锌防锈材质。
7考虑施工方便，管线可采用后期明装方案。
混泥土要求
1.基础下原土需夯实，确保基础稳定。 
2.土层上方铺150mm厚碎石层（3:7级配砂石， 
石粒径在5—40毫米之间），碎石层四周采用混凝土压边。 
3.碎石层上方浇筑C25混凝土。 
4.混凝土原浆压光，平整度不超过±4mm，倾 
斜度＜5°
5.斜面混泥土需将原混凝土基本凿毛，再进行浇注，防止产生滑移。
C25混泥土配比
[image: 微信截图_20240506143627]
混泥土基层
[image: 微信截图_20240506144248]
斜面混泥土基层
[image: 微信截图_20240506144406]
供电网络：
上级电源要求
1. 配电连接应符合项目所在国家/地区的安装法规。 
2. 机场部署地供电稳定无频繁停电情况。 
3. 市电电压和频率需符合设备运行要求：单相交流100 -240 V，频率：50/60 Hz 
4. 输入功率满足：1500 W 
5. 用户配电柜内需安装独立的2P 16A漏电断路器为机场供电，同时需带40kA浪涌保护装置。 
6. 线缆长度和线缆截面积应满足线缆要求图。 
7. 电缆长度大于50米时，考虑方便维护和其他设备取电，建议在机场附近额外安装带插座的户外防水配电箱。
线缆要求
[image: 微信截图_20240506153803]
线路保护
1. 室外线缆需使用PVC管敷设，线管内不得有接头。线管接头需使用专用粘接剂进行粘接处理，线管末端出需使用防火泥进行封堵处理。
2. 电源线与网线分开不同线管敷设，距离≥30mm， 线路铺设避免靠近水管、暖气管、煤气管。 
3. 敷设的保护管内径不应小于线缆外径（包括保护层）的1.5 倍。
上级网络要求
1. 上行带宽至少大于10Mbps。
2. 室外线缆需使用PVC管敷设，并埋地处理。
3. 电源线与网线分开不同线管敷设，线路路由避免靠近水管、暖气管等。
4. 为保证数据传输稳定和防雷要求，推荐使用超五类（cat5e）以上的屏蔽双绞线。
接地要求
1. 材质：热镀锌钢材、铜材、铜包钢或其它新型材料。 
2. 长度：垂直接地体宜采用长度1.5m~2.5m，可根据埋设地网的土质及地理情况调整。 
3. 规格：接地体采用热镀锌钢材时，其规格应符合：钢管的壁厚不小于3.5mm、角钢不小于 
50mm×50mm×5mm、扁钢不小于40mm×4mm、圆钢直径不小于10mm。 
4. 埋深：一般不应小于0.7m（接地体上端距地面），在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下， 在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体埋深。 
5. 数量：根据地网大小、地理环境情况来确定。 
6. 地网四角的连接处应埋设垂直接地体。 
7. 制作时角钢的一端应加工成尖头的形状，一般采取斜切的方法制作而成。 
8.在大地土壤电阻率较高的地区，地网接地电阻值，难以满足要求时，可向外延伸辐射形接地体，采用液状长效降阻剂、专用接地棒以及外引接地等方式。
围栏：
1.围栏尺寸：长宽高4000mmX4000mmX1200mm
2.材料：外层PVC内衬镀锌钢管。
3.PVC竖杆间距：≥12cm
4.立柱间距：200-300cm
5.围栏按照需稳固，避免倾倒，需留活动门用于人员进入检修维护，围栏上需设置警示牌。
6.固定方式：预埋式或者法兰式（根据地形选择）

	9
	无人值守机库保养维护
	年
	2
	无人值守机库保养维护
1.含1套机库每年到点位更换电池服务2次
2.含1套机库每年上门保险服务两次
3.含1套机库内置无人机每年2次保养服务
4.含每年应急维护上门服务不限次数
机场保养内容： 
每12个月更换：舱盖密封胶条、拨桨片组件（LB/RB/LF/RF） 
每24个月更换：机场蓄电池 
每36个月更换：内循环风扇、推杆、外循环风扇 
无人机保养内容：
保养周期 
基础保养：每飞行150小时或激活6个月，客户可根据实际使用情况选择 
常规保养：每飞行300小时或激活12个月或飞行 
1000架次 
深度保养：每飞行900小时或激活24个月或飞行 
3000架次 
激活时间、飞行小时、架次以先到者为准 
保养内容
基础保养：深度清洁+部件检测+升级校准 
常规保养：深度清洁+部件检测+升级校准+易损 
件更换（桨叶、减震球等） 
深度保养：深度清洁+部件检测+升级校准+易损 
件更换+动力系统更换（机臂、电机、桨叶、减 
震球等）


[bookmark: _GoBack]标▲的需提供第三方检测报告或承诺函，中标供应商在中标后3日内需向采购人提供投标时响应文件中一致的加盖厂家鲜章的检验报告复印件，采购人收到盖厂家鲜章的检验报告后将通过发公函的方式请对应的第三方检测机构单位协助采购人核查检验报告原件真伪，若虚假提供或承诺的，采购人将上报相关主管单位追究相关法律责任。
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