[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk151299118]附件1：采购内容及技术要求 
	    序号
	产品名称
	数量
	技术要求

	1
	便携式水产快速检测设备
（3通道）
	2套
	1、每套设备含内置胶体金免疫检测管理软件1套，独立的检测附件箱1个，配置移液枪、天平等检测配件。
2、胶体金免疫检测管理软件，具备远程自动增加农残（兽残）检测项目的功能。
3、设备满足“控药残 治违禁 促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测，且检测指标均符合检测品种对应的国家限量标准要求。
4、设备采用一体化设计，具备全固态检测系统，稳定性高；具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能。
[bookmark: OLE_LINK2]5、配备USB、RS232等接口，可连接打印机等多种外部设备。配备Wifi模块、蓝牙等数据传输模块等多种方式实现无线/有线上网和数据传输功能。
6、检测技术要求：
（1）胶体金免疫层析检测模块通道数：3个通道。每个通道均可兼容单卡、二联、三联、四联、六联检测卡上机检测。
（2）自动精准识别C、T线位置及峰高，自动判读结果。
（3）检测响应时间≤5s，测量重复性±3%。
（4）Android操作系统，≥1.5GHz 八核处理器，≥2G 运行内存，可存储至少100000条数据。
（5）11.6寸大屏幕彩色液晶中文显示；内置热敏打印机，可直接打印样品信息及被检单位、样品名称、检测结果、结果判定等信息。
（6）具备条码/二维码识读功能，可对检测卡类型、检测项目、检测参数等信息进行智能识读。

	2
	样品前处理设备
	2套
	1、每套含恒温水浴锅1台、离心机1台、涡旋仪1台、便携式样品浓缩仪1台、组织捣碎机1台、检测耗材1套。
2、恒温水浴锅：单孔，数显，不锈钢内胆，RT-100℃。
3、离心机：6孔*20mL，无极调速，定时0～60min，最高转速≤4000rpm。
4、涡旋仪：60W，点动+连续，单管+多管（8孔*15ml），可调速，配3款振头。振幅4.5mm（圆周振荡），转速0-4000rpm。。
5、便携式样品浓缩仪：12孔，自带压力空气源，带加热功能，温度可调。
6、组织捣碎机：最高转速≤12000rpm,容量1000ml，不锈钢旋刀，无极调速，具备定时功能。
7、检测耗材：
（1）移液枪头:1000支200ul、500支1ml、300支5ml。
（2）移液枪架：2个，A型。
（3）工作服：2件长袖XL。
（4）丁腈手套100双。
（5）口罩：100只独立包装。
（6）检测用砧板、刀具1套。

	3
	承诺达标合格证专用输出设备
	2套
	1、每套含农产品质量安全信用管理软件（手机小程序）1套、承诺达标合格证专用输出设备1台、定制承诺达标合格证热敏标签纸5卷。
2、农产品质量安全信用管理软件（手机小程序）技术要求：
（1）承诺达标合格证数据接入马边彝族自治县和乐山市农产品质量安全监管平台和国家农业农村部农安信用平台，与其他区县同类数据进行汇总统计分析。
（2）具有“生产者”和“收购者”两种开具主体模式，实现合格证信息录入、开具，并生成、保存电子合格证；支持开具记录查询。
（3）具有“合格证+追溯”模式。具有独立的“农事记录”版块，分“种植、畜牧、水产”类别，记录生产过程各个环节信息（文字+图片+视频），销售前开具有追溯二维码的承诺达标合格证，扫码即可溯源。
（4）必须具备定制印刷承诺达标合格证标签纸（尺寸60*50mm）的打印功能。
3、承诺达标合格证专用输出设备技术参数要求如下：
（1）内置接口模块软件，对接农产品质量安全信用管理软件系统，实现合格证打印；
（2）打印速度≥100毫米/秒 ；打印宽度≤80毫米 ；打印长度：15毫米 - 300毫米。
4、定制承诺达标合格证热敏标签纸技术要求：规格60*50mm，700张/卷，单色印刷，白底绿框绿字。

	4
	胶体金免疫检测卡
	190盒
	1、检测单卡，规格20张/盒，到货时有效期不少于11个月。
2、检测对象：水产组织。
3、检测参数：喹诺酮类、氧氟沙星、地西泮、呋喃西林、呋喃唑酮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、磺胺类、甲硝唑，每项检测参数对应的数量，由采购人在供货前确认，并通知供应商。
4、检测参数的检出限，均需符合国家标准。




附件2：商务要求
1、交货时间：合同签订后15个工作日内；
2、交货地点：马边彝族自治县农业农村局指定地点
3、验收方式：合同签订后，供应商按响应数量、质量要求送货到交货地点，现场清点设备数量、设备运行正常，并且现场完成设备操作培训，即为验收合格。
4、付款方式：采购人验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的100%给供应商。供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
5、售后服务：供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。提供7×24电话/微信/QQ服务和必要的现场服务。
6、质保期：壹年，自项目验收合格之日起计算，若产品三包期超过一年，以三包期为准。
7、质量标准：符合国家（行业）标准和出厂标准。


附件3：供应商参与本次采购应当具备下列条件：
1、投标人具有独立承担民事责任的能力；
2、投标人具有履行合同所必需的资质和专业技术力量；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、投标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具备法律和行政法规规定的其他条件；
7、不接受联合体投标，不允许分包。


附件4：报价文件的编制
报价文件应包括下列内容：
1、提供合格的“三证合一”的营业执照副本，事业单位提供事业单位法人证书（复印件盖鲜章）；
2、法定代表人或事业单位法人/负责人授权书（原件盖鲜章，法人参加的不需要提供）；
3、法定代表人或事业单位法人/负责人和授权代表(如有)身份证（复印件盖鲜章）；
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（原件盖鲜章）；
5、提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（原件盖鲜章）；
6、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件盖鲜章）；
7、采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录的承诺函（原件盖鲜章）；
8、技术参数偏离表；
9、商务应答表；
10、报价表。
备注：报价文件一式2份，正本1份和副本1份，正本加盖报价单位鲜章，副本为正本复印件。所有报价文件胶装，并装1个密封袋。

附件5：
[bookmark: _Toc395026645][bookmark: _Toc15063][bookmark: _Toc500788174]（一）法定代表人/单位负责人授权书
                          ：
本授权声明：                 （单位名称）        （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方 “             ”报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

   法定代表人签章：
授权代表签字： 
投标单位名称：        （盖章）
日        期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件


附件6：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：                   
我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：
我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日

附件7：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致：                   
我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：
我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日
1

附件8：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：                   
我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：
我单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日

附件9：采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录的承诺函
致：                        
我单位现参与                       项目，并作出如下承诺：
我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录，没有骗取中标行为，未进行过恶意投诉的行为、无不正当理由放弃中标（成交）行为，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。


投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日


附件10：技术参数偏离表

	[bookmark: _Hlk211939797]序号
	产品名称
	采购文件要求
	报价文件应答
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、按照采购技术要求的顺序对应填写，并附技术要求中必须要提供的相关佐证资料（如有）。
2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”；
3、供应商必须据实填写，否则作无效处理；

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日


附件11：商务应答表

	序号
	采购文件要求
	报价文件应答

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	
	
	

	…
	
	




投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日



附件12：报价表。

	序号
	产品名称
	品牌/型号/规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：
大写：


1、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；
2、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价。
3、我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况；
4、评审委员会认为我方报价低于成本，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
联系电话：
日    期:      年    月   日
